# AN/TPQ-37 레이더

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

AN/TPQ-37 Firefinder 레이더는 미국 휴즈(후에 레이시온)에서 제작한 이동식 레이더 시스템이다. 날아오는 포탄을 역추적하여 적 포병의 위치를 알아내는 레이더이다.

50km 밖에서 날라오는 적의 포탄, 로켓포 등을 동시에 최대 10개를 탐지, 정확한 발사위치를 찾아낸다.

많은 나라에서 사용중이며, 미육군의 장거리 포병의 주요한 기본장비이다.

## [편집] 작동

AN/TPQ-37은 작전중에 움직이지 않는다. 즉, 기계식이 아닌 전자식 레이더이다. 레이더는 90도 각도의 영역을 스캔하여 다가오는 로켓탄, 포탄을 탐지한다.

다가오는 포탄을 탐지할 때까지, 시스템은 추적 절차에 들어가기 전에 여러가지 탐지물체를 분류하며, 새로운 타겟을 계속적으로 찾는다.

발사된 포탄이나 로켓은 최고점에 도달하기 전인 최초의 발사 궤도만 레이더로 추적한다.

컴퓨터 프로그램은 추적 데이터를 분석하고 그 발사장소를 역추적 계산한다.

## [편집] 제식번호

JETDS{Joint Electronics Type Designation System 통합 전자제품 유형 명명 체계)에 따르면 AN/TPQ-37은 다음과 같은 의미를 같는다:

- "AN/" indicating a system nomenclature derived from the JTEDS
- "T" 는 'transportable', 즉 수송이나 이동이 가능하다는 것을 말한다. (반면에 'V' 는 vehicle-mounted, 즉 차량 장착형을 말한다)
- "P" 는 레이더를 의미한다
- "Q" 는 특별한 목적의 레이더를 말한다. 여기서는 대포병 임무를 말한다.
- "37" 은 일련번호다

## [편집] 주석과 참고 자료

## [편집] 더 보기

- AN/TPQ-36 레이더

## [편집] 바깥 고리

- 레이시온의 관련 웹페이지
- ROCS new upgrades for TPQ-36/37
- 글로벌 시큐리티]
- FAS

### [편집] 이미지 링크

- army-technology.com

레이시온
현재 생산품
AGM-129 ACM | JSOW | 메버릭 | 함 | 암람 | 피닉스 | 사이드와인더 | ALE-50 견인식 디코이 시스템 | ALR-67 레이더 경보 수신기 | AN/ASQ-228 ATFLIR | AN/TPQ-36 대포병 레이더 | AN/TPQ-37 대포병 레이더 | APG-63 및 APG-70 레이더 | APG-65, APG-73, 및 APG-79 레이더 | APQ-181 레이더 | AQM-37 제이호크 | ASARS-2 | AWG-9 레이더 | APG-71 레이더 | 토마호크 | 탄도 미사일 조기 경보 시스템 | 비치크래프트 1900 | 비치크래프트 베이런 | 비치크래프트 보난자 | 비치크래프트 킹에어 | 비치크래프트 모델99 | 재블린 | FIM-92 스팅어 | GMD | 패트리어트 | MIM-23 호크 | MPQ-64 센티넬 | 마크48 어뢰 | PAVE PAWS | 페이브웨이 | 페이브위에 IV | 팔랑스 CIWS | RAYDAC | RIM-116 램 | 레이시온 호커 4000 | 레이시온 호커 400XP | 레이시온 호커 800 | 레이시온 센티넬 | 함사용 X밴드 레이더 | SLQ-32 Electronic Warfare Suite | SQQ-32 Mine-hunting sonar | 스탠다드 | T-1 제이호크 | T-6 텍산2
회사정보
웹사이트 | 연간 매출액: $000 billion USD (FY2004) | 종업원수: 000명 | 종목명칭: NYSE: RTN |

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../a/n/2F/AN_TPQ-37_%EB%A0%88%EC%9D%B4%EB%8D%94_1d0e.html’

분류: 레이시온 | 레이더 | 미국의 무기

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- English