# AIM-7 스패로우

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

USS Essex (LHD-2)에서 RIM-7 시스패로우가 발사되고 있다

AIM-7 스패로우는 미공군, 미해군, 미해병대와 여러 동맹국 공군에서 운용중인 중거리 세미 액티브 레이다 호밍 공대공 미사일이다. 스패로우와 그 개량형은 1950년대 후반부터 1990년대까지 서방의 주요한 비가시거리(BVR: beyond visual range) 공대공 미사일이었다.

스패로우는 아직도 운용중이지만, 보다 고성능인 AIM-120 암람의 등장으로 점점 사라져가고 있다.

스패로우를 사용하는 주요 함재기로는 F-14 톰캣이 있는데, 톰캣도 점점 수명이 다하고 있기에 암람(AMRAAM) 탑재를 위한 개량을 하지 않고 있다.

스패로우는 지대공 미사일로도 사용되었으며, RIM-7 시스패로우는 미해군이 군함의 대공방어를 위해 사용하고 있다.

## [편집] 개발

#### [편집] 스패로우 I

스패로우는 1940년대 후반에 공대공 용도의 유도로켓무기를 개발하기 위한 미해군 프로그램에 의해 소요제기되었다.

## [편집] 상세설명

스패로우는 크게 4개의 부분으로 구성되어 있다: 유도부, 탄두, 제어부, 로켓모터가 있다. 현재 Hercules MK-58 고체연료 로켓모터를 사용하고 있다.

## [편집] 제원 (AIM-7M)

AIM-7 스패로우를 발사하는 F-15C

- 길이: 12 ft (3600 mm)
- 직경: 8 in (203 mm)
- 폭: 3 feet, 4 inches (1 meter): wingsapn 기준
- 발사중량: Approximately 500 pounds (225 kilograms)
- 속도: Mach 4
- 사정거리: approximately 30 nm (55km)
- 유도방식: semi-active radar homing
- 탄두: 88 lb (40 kg) blast fragmentation

## [편집] 더 보기

| 위키미디어 공용에 관련 미디어 자료가 있습니다:

  AIM-7 Sparrow

| 위키미디어 공용에 관련 미디어 자료가 있습니다:

  RIM-7 Sea Sparrow

- AIM-9 사이드와인더
- AIM-54 피닉스
- 미사일 목록

대한민국 해군 장비
구축함 | 호위함,초계함 | 고속정 | 상륙함 | 지원함 | 잠수함 | 소해정 | 항공기 | 미사일
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
KDX-1 KDX-2 KDX-3 | 포항급 콜베트 울산급 프리키트 | 백구급 미사일 고속정 참수리급 고속정 | 위봉함급 LST 고준봉급 LST 무레나급 공기부양정 | 독도함 청해진함 천지함 | 돌고래급 잠수정 209급 잠수함 214급 잠수함 SSX | 원산급 강경급 | S-2 트랙커 P-3C 웨스트렌드 링스 헬기 알루에트 헬기 | 시스패로 스탠다드 하푼 해성

항공에 관한 목록들
비행기 | 비행기 제조업체 | 비행기 엔진 | 비행기 엔진 제조업체 공항 | 항공사 | 공군 | 항공무기 | 미사일 | 항공 연대표

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../a/i/m/AIM-7_%EC%8A%A4%ED%8C%A8%EB%A1%9C%EC%9A%B0_dcde.html’

분류: 미국의 공대공 미사일

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- Deutsch
- English
- Français
- Galego
- עברית
- Magyar
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- Português
- Tiếng Việt
- 中文