Bréck vu Lanaye - Wikipedia, déi fräi Enzyklopedie

# Bréck vu Lanaye

### Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.

| Dëse Bréckenartikel ass eréischt just eng Skizz. Wann der méi iwwer dëst Thema wësst, sidd der häerzlech invitéiert aus dëse puer Sätz e richtegen Artikel ze schreiwen. Wann dir Hëllef braucht beim Schreiwen, da luusst bis an d'FAQ eran.

Bréck vu Lanye vun der lénkser Kanalsäit gesinn

D'Bréck vu Lanaye ass eng asymetrisch Schréiseelbréck a Fächerform iwwer den Albertkanal tëschent Eben-Emael an Lanaye an der Belsch.

Si ass just virun der Schleis vu Lanaye um p.k. 15.96.

D'Bréck ass vun 1980 bis 1982 gebaut ginn an ersetzt eng al Vierendeelbréck vun 1935.

## [Änneren] Technisch Daten

- Pylon: aus Beton armé, ëmgedréinten Y , Héicht 64.40 m
- Fuerbunn: Gemëschte Konstruktioun aus Stol a Beton armé
- Haaptdrowäit: 177.00 m
- Gesamtlängt: 232.00 m
- Breet vum Träger vun der Fuerbunnn: 13.30 m
- Kabelen: 30 Stéck

## [Änneren] Koriés

Et ass schwéier erauszefannen fir watfiree Gewiicht se zougeloss ass. Op der enger Säit steet e Schëld mat enger Limite vu 5 Tonnen, op där anerer eent mat 7.5 Tonnen ausser lokale Verkéier.

Vun "http://lb.wikipedia.org../../../b/r/%C3%A9/Br%C3%A9ck_vu_Lanaye_64d3.html"

Categories: Wikipedia:Skizzen (Brécken) | Brécken an der Belsch | Schréiseelbrécken

##### Views

- Artikel
- Diskussioun
- Aktuell Revisiounen

##### Sichen