Apollo (Raumschëff) - Wikipedia, déi fräi Enzyklopedie

# Apollo (Raumschëff)

### Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.

North American Apollo CSM
Apollo CSM-112 an der Moundëmlafbunn
Beschreiwung
Gebrauch: | Äerd- a Moundëmlafbunn
Besatzung: | 3: Kommandant, CSM Pilot, LM Pilot
Ofmiessungen
Héicht: | 11,03 m
Duerchmiesser: | 3,90 m
Volumen: | 6,17 m³
Mass
CM: | 5.809 kg
SM: | 24.523 kg
Total: | 30.332 kg
Gedriff
CM Steierdüsen (N2O4/UDMH) | 12 x 412 N
SM Steierdüsen (N2O4/UDMH) | 16 x 441 N
Haaptundriew (N2O4/UDMH) | 1 x 97,86 kN
Asazzdaten
Missiounsdauer: | 14 Tage (200 Äerdëmkreesungen)
Apogäum: | 386,242 km
Perigäum: | 160 km
Delta v: | 2804 m/s
Apollo CSM Diagramm
CSM mat Rettungstuerm (NASA)
North American Apollo CSM

D’Apollo-Raumschëff gouf am Kader vum Apollo-Programm vun North American Aviation entwéckelt. Et besteet aus zwee Komponenten: dem Kommandomodul (CM) an dem Servicemodul (SM). D’Kombinatioun (CSM) gouf eréischt kuerz virum erneiten Antrieden an d’Äerdatmosphär getrennt. Nëmmen d’Kommandomodul mat den dräi Astronauten ass fir eng Waasserlandung am Mier equipéiert.

## [Änneren] Kommandomodul (CM)

D’Kommandomodul huet eng Mass vun 5.900 kg bei enger Héicht vun 3,23 m an engem Duerchmiesser vun 3,91 m.

### [Änneren] Viischten Deel

Am viischten Deel si Stabiliséierungsfallschiermer an déi dräi grouss Haaptfallschiermer ënnerbruecht. Dës maachen sech erréischt no dem erneiten Antrëtt an d'Äerdatmosphär an enger Héicht vun 2,5 km op. Zwee Schiermer gi fir eng sécher Landung um Mier duer. Beim Apollo 15 hat ee vun deenen dräi Schiermer versot, ouni datt et zu Schied oder Verletzungen komm ass. Weider sinn am ieweschte Beräich zwou Steierdüsen vum Lagekontrollsystem fir den erneiten Antrëtt an d’Atmosphär an d’Kopplungssystem an d’Luk fir d’Moundlandefähr ugemaach. Hei sinn och d'Antennen an d'Signalluuchten fir d’Biergung am Mier méi liicht ze maachen, a Ballonen, déi sech opblosen, fir am Fall, wou d’Kapsel mat der Spëtzt no ënne giff schwammen, dës nees opzeriichten.

Schnëttbild vun der Apollo-CM

### [Änneren] Mëttelsten Deel

Hei ass sech d'drockfest Kabinn fir d’Astronauten. Dora sinn d’Haaptinstrumententafelen fir d’Kontroll an d’Steierung vum Raumschëff, d’Liewenserhalungssystemer an e puer Materialschief ënnerbruecht. Et gëtt fënnef kleng Fënsteren a säitlech d’Luk fir eran an eraus ze klammen. D’Liewenserhalungssystemer kontroléieren d’Kabinnenatmosphär an halen d’Temperatur bei 22 Grad. Wärend dem Fluch besteet si aus rengem Sauerstoff bei engem Drëttel vum Drock op der Äerd. Nëmmen an der Startphas gëtt, no de leedvollen Erkenntnesser aus der Katastroph mam Apollo 1, 40% Stéckstoff bäigemëscht. U Bord si weiderhi Landkaarte vum Mound a vun der Äerd, Stärekaarte fir d’Navigatioun an Orbitkaarten fir all eenzel Missiounsphas.

Am CM war Plaz fir ungeféier 2 m³ pro Astronaut.

### [Änneren] Heck

Um Heck vum CM sinn 10 weider Steierdüsen vum Lagekontrollsystem fir den neien Antrëtt an Äerdatmosphär, an den Dreifstoff dofir , an och Helium- an Waassertanken ënnerbruecht.

## [Änneren] Déi eenzel Apollo-Raumschëffer

Block I
Serienummer | gebraucht fir | Startdatum | Verbleiw
--- | --- | --- | ---
CSM-001 | Testgerät | méiglecherweis verschrott
CSM-002 | A-004 | 20. Januar 1966 | Kommandokapsel ausgestallt an der Cradle of Aviation, Long Island, New York
CSM-004 | statesch Tester, Hëtzetester | verschrottet
CSM-006 |  |  | verschrott
CSM-007 | verschidden Tester, ë.a. akustesch Vibratiounen a Faaltester | Kommandokapsel ausgestallt am Museum of Flight, Seattle, Washington
CSM-008 | fir Hëtzt- a Vakuumtester | verschrott
CSM-009 | AS-201 a Faaltester | 26. Februar 1966 | Kommandokapsel ausgestallt am Strategic Air & Space Museum, Ashland, Nebraska
CSM-010 |  |  | Kommandokapsel ausgestallt am U.S. Space & Rocket Center, Huntsville, Alabama
CSM-011 | AS-202 | 25. August 1966 | Kommandokapsel ausgestallt am National Air & Space Museum, Washington (D.C.)
CSM-012 | Apollo 1; Kommandokapsel duerch Feier zerstéiert | Kommandokapsel am Langley Research Center, Hampton, Virginia
CSM-014 | Kommandokapsel demontéiert an der Rumm vun der Apollo-1-Ënnersichung. Service Module (SM-014) geflunn mat Apollo 6 | 4. Abrëll 1968 |
CSM-017 | Apollo 4 | 9. November 1967 | Kommandokapsel ausgestallt am Stennis Space Center, Bay St. Louis, Mississippi
CSM-020 | CM-020 gouf zesummen mat SM-014 fir Apollo 6 gebraucht, nodeem SM-020 duerch eng Explosioun zerstéiert gouf | 4. Abrëll 1968 | Kommandokapsel ausgestallt am Fernbank Science Center, Atlanta
Block II
Serienummer | gebraucht fir | Startdatum | Verbleiw
CSM-098 | fir Hëtzt- a Vakuumtester | Raumschëff ausgestallt am Academy of Science Museum, Moskau (evtl. steet do awer och nëmme ee Modell)
CSM-099 | Belaschtungstester | evtl. verschrott, vielläicht awer och zerluet am National Air & Space Museum, Washington (D.C.)
CSM-100 | Belaschtungstester | evtl. am National Air & Space Museum, Washington (D.C.)
CSM-101 | Apollo 7 | 11. Oktober 1968 | Kommandokapsel ausgestallt am National Museum of Science & Technology, Ottawa, Kanada
CSM-102 | Testinstrument am Kennedy Space Center | evtl. am National Air and Space Museum, Washington (D.C.)
CSM-103 | Apollo 8 | 21. Dezember 1968 | Kommandokapsel ausgestallt am Museum of Science and Industry zu Chicago
CSM-104 Gumdrop | Apollo 9 | 3. Mäerz 1969 | Kommandokapsel ausgestallt am San Diego Aerospace Museum
CSM-105 | Vibratiounstester an Demonstratioun fir Apollo-Sojus-Projet | Kommandokapsel ausgestallt am National Air and Space Museum, Washington (D.C.) als Apollo-Sojus-Projet
CSM-106 Charlie Brown | Apollo 10 | 18. Mee 1969 | Kommandokapsel ausgestallt am Science Museum, London
CSM-107 Columbia | Apollo 11 | 16. Juli 1969 | Kommandokapsel ausgestallt am National Air & Space Museum, Washington (D.C.)
CSM-108 Yankee Clipper | Apollo 12 | 14. November 1969 | Kommandokapsel ausgestallt am Virginia Air & Space Center, Hampton, Virginia
CSM-109 Odyssey | Apollo 13 | 11. Abrëll 1970 | Kommandokapsel ausgestallt am Kansas Cosmosphere and Space Center
CSM-110 Kitty Hawk | Apollo 14 | 31. Januar 1971 | Kommandokapsel ausgestallt am United States Astronaut Hall of Fame, Titusville, Florida
CSM-111 | Apollo-Sojus-Projet | 15. Juli 1975 | Kommandokapsel ausgestallt am Kennedy Space Center Visitor's Complex
CSM-112 Endeavour | Apollo 15 | 26. Juli 1971 | Kommandokapsel ausgestallt am National Museum of the United States Air Force, Wright-Patterson Air Force Base, Dayton, Ohio
CSM-113 Casper | Apollo 16 | 16. Abrëll 1972 | Kommandokapsel ausgestallt am U.S. Space & Rocket Center, Huntsville, Alabama
CSM-114 America | Apollo 17 | 7. Dezember 1972 | Kommandokapsel ausgestallt am Lyndon B. Johnson Space Center, Houston, Texas
CSM-115 | -- | Nët fäerdeg gestallt. Ausgestallt als Deel vun der Saturn V am Lyndon B. Johnson Space Center, Houston
CSM-115a | -- | nët fäerdeg gestallt
CSM-116 | Skylab 2 | 25. Mee 1973 | Kommandokapsel ausgestallt am National Museum of Naval Aviation, Pensacola, Florida
CSM-117 | Skylab 3 | 28. Juli 1973 | Kommandokapsel ausgestallt am Glenn Research Center, Cleveland, Ohio
CSM-118 | Skylab 4 | 16. November 1973 | Kommandokapsel ausgestallt am National Air & Space Museum, Washington (D.C.)
CSM-119 | Bereet gehalen als Rettungsraumschëff fir de Skylab an als Reserve fir d’Apollo-Sojus-Projet | Ausgestallt am Kennedy Space Center

Vun "http://lb.wikipedia.org../../../a/p/o/Apollo_%28Raumsch%C3%ABff%29_7b2f.html"

Categories: Raumfaart | NASA

##### Views

- Artikel
- Diskussioun
- Aktuell Revisiounen

##### Sichen

##### Aner Sproochen

- Česky
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- Magyar
- Português
- Русский
- Slovenčina