# ANBO-VIII

### Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

ANBO-VIII
Tipas | lengvasis bombonešis
NATO kodas |
Statytojas | Antanas Gustaitis
Kūrėjas | Antanas Gustaitis
Pirmas skrydis | 1939 m. rugsėjo 5 d.
Pradėtas naudoti |
Baigtas naudoti | 1940 m.
Būsena | nenaudojamas
Pagrindiniai naudotojai |
Pastatyta vienetų |
Programos kaina |
Vieneto kaina |
Variantai |

ANBO-VIII – dvivietis vienmotoris lengvasis bombonešis, suprojektuotas konstruktoriaus Antano Gustaičio. Pradėtas konstruoti 1938 m. gegužės 5 d., o išbandytas 1939 m. rugsėjo 5 d.

Buvo planuojama pastatyti 60 šio modelio lėktuvų, tačiau šiam planui sutrukdė prasidėjęs Antras pasaulinis karas (pagamintas tik vienas šio modelio lėktuvas).

## [taisyti] Charakteristikos

### [taisyti] Pagrindinės

- Variklis: Bristol Pegasus XVIII, 930 AG
- Tuščio masė: 2300 kg
- Skridimo masė: 3700 kg
- Sparnų ilgis: 13,5 m
- Sparnų plotas: 30 m²
- Liemens ilgis: 9,5 m
- Didžiausias greitis: 411 km/h (5 km aukštyje)
- Mažiausias greitis: 113 km/h
- Kuro talpa: 640 l

### [taisyti] Ginkluotė

- 4 kulkosvaidžiai sparnuose
- 1 žvalgo kulkosvaidis
- Bombų talpa: 600 kg arba 400 kg po sparnais.

Rodomas puslapis "http://lt.wikipedia.org../../../a/n/b/ANBO-VIII_dc4e.html"

Kategorijos: ANBO | Bombonešiai

##### Views

- Straipsnis
- Aptarimas
- Dabartinė versija

##### Paieška