# Ebonitas

### Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Ebonitas – kieta elektroizoliacinė medžiaga gauta vulkanizuojant natūralų arba sintetinį kaučiuką dideliu kiekiu sieros. Labai atsparus rūgštims ir šarmams. Rekomenduojama darbo aplinka nuo -50 iki +60 °C. Ebonitas gali būt juodos arba rudos spalvos. Jo tankis 1,15-1,68 gr/cm3. Kitos savybės-nehigroskopinis, lengvai apdirbamas, trapus ypač esant žemai temperatūrai.

| Šis chemijos straipsnis yra nebaigtas. Jūs galite prisidėti prie Vikipedijos papildydamas šį straipsnį.

Rodomas puslapis "http://lt.wikipedia.org../../../e/b/o/Ebonitas.html"

Kategorijos: Nepilni Chemija | Chemija

##### Views

- Straipsnis
- Aptarimas
- Dabartinė versija

##### Paieška