# Chevrolet S-10 Blazer

### Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Chevrolet S-10 Blazer

Gamintojas | General Motors
Metai | 1983–2005
Klasė | Vidutinis visureigis
Transmisija | 4-pavarų automatinė 5-pavarų mechaninė
Panašūs | Ford Explorer Mitsubishi Montero Toyota 4Runner

Chevrolet Blazer (4-ratų varomas T-10) arba GMC S-15 Jimmy (4-ratų varomas T-15) buvo visutinio dydžio visueigiai, kuriuos General Motors gamino nuo 1983 iki 2005 metų. Visureigiai buvo gaminami JAV ir Braziljoje

## [taisyti] Varikliai

### [taisyti] Pirma Karta

- 1983-1984–2,0 l OHV I4, karbiuratorius, 83 AG (62 kW)/108 ft·lbff (146 N·m)
- 1983-1985–1,9 l Isuzu I4, karbiuratorius, 84 AG (63 kW)/101 ft·lbff (137 N·m) (Kalifornija)
- 1983-1985–2,2 l dyzelinas I4, 58 AG (43 kW)/93 ft·lbff (126 N·m)
- 1983-1985–2,8 l LR2 V6, karbiuratorius, 110 AG (82 kW)/148 ft·lbff (201 N·m) (VIN B)
- 1985-1989–2,5 l Tech IV I4, įpurškimas, 92 AG (69 kW)/132 ft·lbff (179 N·m) (VIN E)
- 1986-1993–2,8 l LL1 V6, įpurškimas, 125 AG (93 kW)/150 ft·lbff (203 N·m) (VIN R)
- 1988–4,3 l Vortec 4300 V6, įpurškimas, 150 AG (112 kW)/230 ft·lbff (312 N·m) (VIN Z)
- 1989-1992–4,3 l Vortec 4300 V6, įpurškimas, 160 AG (119 kW)/230 ft·lbff (312 N·m) (VIN Z)
- 1990-1993–2,5 l Tech IV I4, įpurškimas, 105 AG (78 kW)/135 ft·lbff (183 N·m) (VIN A)
- 1992-1993–4,3 l Vortec 4300 V6, įpurškimas, 195 AG (145 kW)/260 ft·lbff (353 N·m) (VIN W/Z)
- 1994–2,2 l L43 I4, įpurškimas, 118 AG (88 kW)/130 ft·lbff (176 N·m) (VIN 4)
- 1994–4,3 l Vortec 4300 V6, įpurškimas, 195 AG (145 kW)/260 ft·lbff (353 N·m) (VIN W/Z)

### [taisyti] Antrs Karta

1995 m. Chevrolet S-10 Blazer

- 1995-1998–2,2 l L43 I4, įpurškimas, 118 AG (88 kW)/130 ft·lbff (176 N·m) (VIN 4)
- 1995–4,3 l LB4 V6, įpurškimas, 155 AG (116 kW)/235 ft·lbff (319 N·m) (VIN Z)
- 1995–4,3 l L35 V6, įpurškimas, 191 AG (142 kW)/260 ft·lbff (353 N·m) (VIN W)
- 1996-1998–4,3 l Vortec 4300 V6, įpurškimas, 175 AG (130 kW)/240 ft·lbff (325 N·m) (VIN W)
- 1996-1999–4,3 l Vortec 4300 V6, įpurškimas, 180 AG (134 kW)/245 ft·lbff (332 N·m) (VIN X)
- 1999–2,2 l L43 I4, įpurškimas, 120 AG (89 kW)/140 ft·lbff (190 N·m) (VIN 4)

Chevrolet visureigių pardavimas JAV rinkoje nuo 1980 m. - p• a• r
Klasė | 1980 - 1989 | 1990 - 1999 | 2000 - 2009
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Mažas Visureigis |  | Geo Tracker | Tracker |  | HHR
|  |  | Equinox
Visureigis |  | S-10 Blazer | Blazer |
|  |  | TrailBlazer
K5 Blazer | K5 Blazer | Tahoe | Tahoe | Tahoe
Suburban | Suburban | Suburban | Suburban
Pikapas |  | S-10 | S-10 | Colorado
C/K | C/K | Silverado | Silverado
El Camino |  |  |  | Avalanche | Avalanche
|  |  | SSR |
Minivenas |  | Lumina APV | Venture | Uplander |
Mikroautobusas |  | Astro |
Van | Express

Rodomas puslapis "http://lt.wikipedia.org../../../c/h/e/Chevrolet_S-10_Blazer_3a3f.html"

Kategorijos: Chevrolet automobiliai | Visureigiai

##### Views

- Straipsnis
- Aptarimas
- Dabartinė versija

##### Paieška

##### Kitomis kalbomis

- English