# Arklio galia

### Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Arklio galia (AG) yra ne SI sistemos galios matavimo vienetas. Nėra vieningo AG apibrėžimo, todėl AG yra nerekomenduotinos ir keistinos kilovatais. Dažnai arklio galioms nusakyti naudojamas neteisingas terminas arklio jėga.

Anglakalbiuose kraštuose 1 AG apibrėžiama kaip lygiai 745,69987158227022 W. Tai yra apibrėžimas, kurį naudojo Džeimsas Vatas (James Watt), bandydamas parduoti garo mašinas kaip arklių pakaitalą. Jis vadovavosi teiginiu, kad arklys gali kelti 33000 svarų svorį po 1 pėdą į minutę.

Vokietijoje ir Centrinėje Europoje, taip pat ir Lietuvoje, naudojamas arklio galios (vok. PS, Pferdestärke) apibrėžimas, lygus 75 kgf * m/s, t.y. 735,49875 W. Kartais šis vienetas vadinamas metrine arklio galia. Kitose šalyse skirtingais laikais buvo naudojajama ir kitų AG apibrėžimų, kurie neturėjo tiesinio santykio su vatais, nes buvo apskaičiuojami pagal skirtingus variklio fizinius parametrus, arba pagal sudeginamo kuro išskiriamą galią.

Rodomas puslapis "http://lt.wikipedia.org../../../a/r/k/Arklio_galia.html"

Kategorija: Matavimo vienetai

##### Views

- Straipsnis
- Aptarimas
- Dabartinė versija

##### Paieška

##### Kitomis kalbomis

- Български
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- Eesti
- Euskara
- Suomi
- Français
- עברית
- Hrvatski
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Nederlands
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenščina
- Svenska
- Türkçe
- Tiếng Việt
- 中文