# AEG C.IV

### Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

AEG C.IV dvivietis žvalgybinis biplanas. Buvo naudojamas bombonešių apsaugai. Jis buvo sėkmingiausias AEG pirmo pasaulinio karo B- ir C- tipų žvalgybinis lėktuvas. Jų buvo pagaminta apie 400 vienetų.

## [taisyti] Techninės sąlygos (AEG C.IV)

### [taisyti] Bendros charakteristikos

- Įgula: du, pilotas ir žvalgas
- Ilgis: 7.16 m
- Sparnų ilgis: 13.46 m
- Aukštis: 3..35 m (11 ft)
- Sparnų plotas: 39 m² (420 ft²)
- Tuščio svoris: 802 kg
- Pakrauto svoris: 1120 kg
- Variklis: 1x Mercedes D.III, 119 kW (160 hp) Vandeniu aušinamas vienaeilis variklis.

### [taisyti] Eksploatacinės savybės

- Max. greitis: 158 km/h
- Skrydžio nuotolis: 450 km
- Aukščio riba: 5,000 m

### [taisyti] Ginkluotė

- 1x 7.92 mm LMG 08/15 kulkosvaidis
- 1x 7.92 mm Parabellum kulkosvaidis

## [taisyti] Giminingi lėktuvai

AEG J.I

AEG C.I - AEG C.II - AEG C.III - AEG C.IV - AEG C.V - AEG C.VI - AEG C.VII

p• a• r
Sąrašai susiję su aviacija

Aviacijos laiko juosta

Orlaivis• Orlaivių gamintojai• Orlaivių varikliai• Orlaivių variklių gamintojai• Oro uostai• Oro linijos

Oro pajėgos• Orlaivių ginklai• Raketa

Rodomas puslapis "http://lt.wikipedia.org../../../a/e/g/AEG_C.IV_35e3.html"

Kategorija: AEG lėktuvai

##### Views

- Straipsnis
- Aptarimas
- Dabartinė versija

##### Paieška

##### Kitomis kalbomis

- Deutsch
- English
- Français