Armstrong Whitworth Whitley - Wikipedia

# Armstrong Whitworth Whitley

### Dari Wikipedia bahasa Melayu

Armstrong Whitworth Whitley
Penerangan
Peranan | Pengebom serdahana
Kakitangan | 5
Penerbangan pertama | 17 March 171936
Mula berkhidmat | March 1937
Pengilang | Armstrong Whitworth Aircraft
Dimensi
Panjang | 70 kaki 6 in | 21.49 m
Panjang sayap | 84 kaki | 25.60 m
Tinggi | 15 kaki | 4.57 m
Lebar sayap | 1,137 kaki² | 106 m²
Berat
Kosong | 19,300 paun | 8,768 kg
Maksima berlepas | 33,500 paun | 15,196 kg
Janakuasa
Enjin | 2 x enjin Armstrong Siddeley Tiger radial atau Rolls-Royce Merlin inline
Kuasa | 2 x 795 hp (Tiger IX) 2 x 920 hp (Tiger VIII) 2 x 1,030 hp (Merlin IV) 2 x 1,145 hp (Merlin X) | 2 x 590 kW (Tiger IX) 2 x 685 kW (Tiger VIII) 2 x 770 kW (Merlin IV) 2 x 855 kW (Merlin X)
Prestasi
Laju maksima | 230 mph at 16,400 kaki | 370 km/h at 5,000 m
Jarak tempur (3,000 paun bom) | 1,650 batu | 2,650 km
Jarak ulang-alik | 2,400 batu | 3,862 km
Siling perkhidmatan | 26,000 kaki | 7,925 m
Kadar memanjat | 800 kaki/min | 244 m/min
Beban sayap | 29.5 lb/ft² | 143 kg/m²
Kuasa/Mass | hp/lb | kW/kg
Senjata
Meriam | 1 x .303 mesingan Vickers di turet hadapan 4 x .303 mesingan Browning di turet belakang
Bom | 7,000 paun | 3,175 kg

Daftar kategori kapal terbang

Diperolehi daripada "http://ms.wikipedia.org../../../a/r/m/Armstrong_Whitworth_Whitley_b45e.html"

Kategori: Pertahanan Udara

##### Views

- Rencana
- Perbincangan
- Semakan terkini

##### Cari

##### Bahasa lain

- Deutsch
- English
- Français
- Galego
- Italiano
- 日本語