# Bicykel s pomocným motorom

### Z Wikipédie

Bicykel s pomocným motorom je normálny bicykel (s normálnym rámom a neodpruženými kolesami) s primontovaným dvojtaktným alebo štvortaktným motorom s obsahom do 50 cm³. Maximálna rýchlosť je od 20 do 35 km/h. Z motora sa prenáša otáčavý moment na koleso prostredníctvom redukčného súkolia reťazou alebo hnacou kladkou.

Zdroj: "http://sk.wikipedia.org../../../b/i/c/Bicykel_s_pomocn%C3%BDm_motorom.html"

Kategória: Bicykle

##### Views

- Stránka
- Diskusia
- Aktuálna verzia

##### Hľadaj

##### Iné jazyky

- Deutsch
- English
- Français
- Italiano
- 日本語