# Bizmut

### Z Wikipédie

83 | olovo ← bizmut → polónium
Sb ↑ Bi ↓ Uup |

Periodická tabuľka - Rozšírená periodická tabuľka

Všeobecne
Názov, Značka, Číslo | bizmut, Bi, 83
Séria | kovy
Skupina, Perióda, Blok | 15, 6, p
Vzhľad | biely s červeným odleskom
Atómová hmotnosť | 208,98040(83)  g·mol−1
Elektrónová konfigurácia | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
Elektrónov na hladinu | 2, 8, 18, 32, 18, 5
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo | pevné
Hustota (pri i.t.) | 9,78  g·cm−3
Hustota tekutiny v b.t. | 10,05  g·cm−3
Teplota topenia (tavenia) | 544,7K (271,5 °C, 520,7 °F)
Teplota varu | 1837K (1564 °C, 2847 °F)
Teplo vyparovania | 11,30  kJ·mol−1
Teplo tavenia | 151  kJ·mol−1
Tepelná kapacita | (25 °C) 25,52  J·mol−1·K−1

Tlak pary
P(Pa) | 1 | 10 | 100 | 1 k | 10 k | 100 k
pri T(K) | 941 | 1041 | 1165 | 1325 | 1538 | 1835

Atómové vlastnosti
Kryštálová štruktúra | rhombohedral
Oxidačné stupne | 3, 5 (stredne kyslý)
Elektronegativita | 2,02 (Paulingova stupnica)
Ionizačné energie (viac) | 1.:  703  kJ·mol−1
2.:  1610  kJ·mol−1
3.:  2466  kJ·mol−1
Atómový polomer | 160 pm
Atómový polomer (vyp.) | 143 pm
Kovalentný polomer | 146 pm
Rôzne
Magnetické vlastnosti | diamagnetický
Elektrický odpor | (20 °C) 1,29 µ Ω·m
Tepelná vodivosť | (300 K) 7,97  W·m−1·K−1
Tepelná roztiažnosť | (25 °C) 13,4  µm·m−1·K−1
Rýchlosť zvuku (úzka tyč) | (20 °C) 1790 m/s
Youngov modul | 32  GPa
Pružnosť v šmyku | 12  GPa
Objemová pružnosť | 31  GPa
Poissonova konštanta | 0,33
Mohsova tvrdosť | 2,25
Brinellova tvrdosť | 94,2  MPa
Registračné číslo CAS | 7440-69-9
Vybrané izotopy

Hlavný článok: Izotopy bizmutu
izotop | NA | t1/2 | ZM | ER (MeV) | PR
--- | --- | --- | --- | --- | ---
207Bi | syn | 31,55 r | ε, β+ | 2,399 | 207Pb
208Bi | syn | 3,368,000 r | ε, β+ | 2,880 | 208Pb
209Bi | 100% | (19 ± 2) ×1018r | α |  | 205Tl

Referencie

Bizmut (bismuth) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Bi a protónové číslo 83. Bizmut je krehký červenkastý kov. Používa sa pri výrobe zliatin. Je to posledný stály prvok. Používa sa v spájkach a v poistkách. V medicíne sa používa uhličitan bizmutitý ako kontrastná látka pri rentgenovaní. Je to posledný stály prvok, kov protipožiarnych zliatin.

V roku 1450 ho objavil B. Valentín. Získava zo sulfidu tavením so železnými pilinami. Pre ľahkú taviteľnosť a zlievateľnosť s inými kovmi sa používa na výrobu ľahkotaviteľných zliatin, ktoré sa používajú ako spájky a elektrické poistky. Bizmut sa pridáva aj do ložiskových kovov a v zliatine s uránom sa používa ako reaktívne palivo. Zlúčeniny bizmutu dobre spájajú aj kov so sklom. Patrí medzi toxické prvky, svojím metabolizmom pripomína olovo, kumuluje sa v pečeni, obličkách, kostiach a nervovom tkanive.

Periodická tabuľka chemických prvkov

H |  | He
Li | Be |  | B | C | N | O | F | Ne
Na | Mg |  | Al | Si | P | S | Cl | Ar
K | Ca | Sc |  | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr
Rb | Sr | Y |  | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo

Alkalické kovy | Kovy alk. zemín | Lantanoidy | Aktinoidy | Prechodné prvky | Kovy | Polokovy | Nekovy | Halogény | Vzácne plyny

Zdroj: "http://sk.wikipedia.org../../../b/i/z/Bizmut.html"

Kategórie: Bizmut | Kovy

##### Views

- Stránka
- Diskusia
- Aktuálna verzia

##### Hľadaj

##### Iné jazyky

- Azərbaycan
- Bosanski
- Català
- Corsu
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Eesti
- Suomi
- Français
- Galego
- עברית
- Hrvatski
- Magyar
- Հայերեն
- Bahasa Indonesia
- Ido
- Íslenska
- Italiano
- 日本語
- Lojban
- 한국어
- Kurdî / كوردي
- Latina
- Lëtzebuergesch
- Lietuvių
- Latviešu
- Nederlands
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Occitan
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Srpskohrvatski / Српскохрватски
- Simple English
- Slovenščina
- Српски / Srpski
- Svenska
- ไทย
- Türkçe
- Українська
- اردو
- Tiếng Việt
- 中文