# Abbejevo število

### Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Abbejevo število (ali tudi V-število) prozorne snovi je v fiziki in optiki brezrazsežno število, ki določa njeno disperzijo in je različica lomnega količnika z valovno dolžino:

kjer so nD, nF in nC lomni količniki snovi pri valovnih dolžinah Fraunhoferjevih absorpcijskih spektralnih črtah D-, F- in C- (589,2 nm, 486,1 nm in 656,3 nm). Snovi z nizko disperzijo imajo veliko Abbejevo število V.

Število se imenuje po Ernestu Karlu Abbeju, ki ga je vpeljal.

S številom razvrščajo stekla. »Kristalna« stekla imajo V < 50, »kronska« stekla pa V > 50. Običajne vrednosti V so od 20 za zelo gosta kristalna stekla do 60 za zelo lahka kronska stekla. Abbejeva števila so uporabna za disperzijo vidne svetlobe. Za druge valovne dolžine ali za še natančnejše namene uporabijo skupinsko hitrost disperzije, ki se v splošnem razlikuje od fazne hitrosti in s katero potuje energija v prozorni snovi v elektromagnetnem valovanju.

## [uredi] Glej tudi

- Abbejeva prizma,
- Abbejev refraktometer.

Vzpostavljeno iz »http://sl.wikipedia.org../../../a/b/b/Abbejevo_%C5%A1tevilo.html«

Kategoriji: Optika | Nihanje in valovanje

##### Views

- Članek
- Pogovor
- Trenutna redakcija

##### občestvo

- Portal občestva
- Pod lipo
- Stik z nami

##### podpora

- Pomoč
- Denarni prispevki

##### Iskanje

##### V drugih jezikih

- Česky
- Deutsch
- English
- Français
- עברית
- 日本語
- Polski
- Slovenčina
- 中文