# Denel Aviation AH-2 Rooivalk

### Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Denel Aviation AH-2 Rooivalk
Opis
Tip | jurišni helikopter
Posadka | 2
Prvi polet |
Uveden v službo | 1999
Proizvajalec | Denel Aviation Republika Južna Afrika
Mere
Dolžina trupa | 16,39 m
Dolžina z rotorjem | 18,73 m
Širina | 3 m
Višina | 5,19 m
Razpetina nosilnih kril | 6,355 m
Premer glavnega rotorja | 15,58 m
Premer repnega rotorja | 3,051 m
Disk glavnega rotorja | 190,55 m²
Disk repnega rotorja | 7,31 m²
Teže
Prazno | 5.910 kg
Obešen tovor |
Največja vzletna z obešenim tovorom | 8.750 kg
Največja normalna vzletna |
Notranje gorivo | 1.469 kg
Pogon
Motor | Dva turbogredna motorja Makila 1K2
2 x 1.716 kW
Zmogljivost
Največja hitrost | 309 km/h
Gospodarna hitrost | 277 km/h
Bojni dolet | 700 km
Operativna višina | 6.000 m
Hitrost vzpona | 13,3 m/s
Vrhunec lebdenja brez talnega efekta | neznano
Vrhunec lebdenja s talnim efektom | neznano
Trajanje leta | neznano
Oborožitev
Bojni tovor | 1 x 20 mm top (700 nabojev), 8 ali 16 vodenih protioklepnih raket Mokopa ZT-6 4 rakete zrak-zrak MBDA Mistral 36 ali 72 nevodljivih raket 70 mm

Denel Aviation AH-2 Rooivalk (afrikansko Rdeči sokol) je sodoben jurišni helikoter, ki ga izdeluje podjetje Denel Aviation iz Južnoafriške republike.

## [uredi] Opis

Rooivalk je klasični jurišni helikopter zadnje generacije, ki je zasnovan za več vlog na sodobnem bojišču. Tipična tandemska struktura helikopterja je podobna tisti iz Apacha in ostalih tovrstnih helikopterjev, pri čemer je upravljalec oborožitvenih sistemov in navigator posajen v sprednji, spodnji del tandemske kabine, pilot pa v zadnji, višji del. Kabina je opremljena z oklepljenimi sedeži ter neprebojnimi stekli, celotna kabina pa je okrepljena, tako, da nudi ob morebitnem strmoglavljenju kar največ varnosti posadki. Avionika je sodobno zasnovana, oba člana posadke pa imata vse podatke o stanju na bojišču ter status sistemov helikopterja projecirane na vizir čelade. Helikopter je opremljen tudi z opremo za nočno opazovanje in laserskimi namerilnimi napravami (nameščene na nosu), ki so povezane z vodljivimi raketami in topom v nosu plovila.

Celoten helikopter je izdelan iz sodobnih materijalov in prevlečen s posebno barvo, ki vpija radarske valove, za varnost pred izstrelki, ki za vodenje izkoriščajo IR sliko, pa skrbijo posebej oblikovane šobe za izpust vročih izpušnih plinov, ki le-te ohlajajo in usmerjajo v vrtinec glavnega rotorja. Posebej oblikovani rotorski kraki hkrati tudi zmanjšujejo glasnost helikopterja, poleg tega pa omogočajo temu zrakoplovu doseganje dokaj visoke hitrosti. Helikopter ima neuvlačljivo podvozje

Oborožitev obsega vse vrste raket, ki jih lahko prilagodijo vlogi helikopterja v danem trenutku.

## [uredi] Glej tudi

- seznam sodobnih jurišnih helikopterjev

## [uredi] Zunanje povezave

- Katalog

Vzpostavljeno iz »http://sl.wikipedia.org../../../d/e/n/Denel_Aviation_AH-2_Rooivalk_c695.html«

Kategorija: Jurišni helikopterji

##### Views

- Članek
- Pogovor
- Trenutna redakcija

##### občestvo

- Portal občestva
- Pod lipo
- Stik z nami

##### podpora

- Pomoč
- Denarni prispevki

##### Iskanje

##### V drugih jezikih

- Deutsch
- English