அடர்த்தி - தமிழ் விக்கிபீடியா (Tamil Wikipedia)

# அடர்த்தி

### கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிபீடியாவில் இருந்து.

இயற்பியலில் ஒரு பதார்த்தத்தின் அடர்த்தி என்பது அப் பதார்த்தத்தின் ஒரு கன அலகின் திணிவு ஆகும். அடர்த்தி பின்வரும் சமன்பாட்டினால் கொடுக்கப்படும்.

SI அலகுகள்:

  ρ (றோ) பதார்த்தத்தின் அடர்த்தி - அலகுகள் kg·m-3
  m பதார்த்தத்தின் திணிவு - அல்கு kg
  V பதார்த்தத்தின் கனவளவு m3

திணிவு கிராம் அலகிலும், கன அளவு கன சதம மீட்டர் அலகிலும் இருக்கும்போது அடர்த்தி கிராம்/கன சதம மீட்டர் அல்லது கிராம்/சதம மீட்டர் 3 அலகில் இருக்கும். சுருக்கமாக கி/சமீ3 என எழுதுவது வழக்கம்.

பல்வேறு பதர்த்தங்களின் அடர்த்திகள்:

பதார்த்தம் | அடர்த்தி கிகி/மீ3
இரிடியம் | 22650
ஒஸ்மியம் | 22610
பிளாட்டினம் | 21450
தங்கம் | 19300
தங்ஸ்தன் | 19250
யுரேனியம் | 19050
பாதரசம் | 13580
பலேடியம் | 12023
ஈயம் | 11340
வெள்ளி | 10490
செப்பு | 8960
இரும்பு | 7870
தகரம் | 7310
டைட்டேனியம் | 4507
வைரம் | 3500
அலுமீனியம் | 2700
மக்னீசியம் | 1740
கடல் நீர் | 1025
நீர் | 1000
ஈதைல் அல்ககோல் | 790
Gasoline | 730
Aerogel | 3.0
ஏதாவது வாயு | 0.0446 times the average molecular mass, hence between 0.09 and ca. 10.0 (at standard temperature and pressure)
எடுத்துக்காட்டு வளி | 1.2

வளியின் அடர்த்திρ vs. வெப்பநிலை °C
T in °C | ρ கிகி/மீ³ இல்
- 10 | 1.341
- 5 | 1.316
0 | 1.293
+ 5 | 1.269
+ 10 | 1.247
+ 15 | 1.225
+ 20 | 1.204
+ 25 | 1.184
+ 30 | 1.164

## [தொகு] இவற்றையும் பார்க்கவும்

- தன்னீர்ப்பு

"http://ta.wikipedia.org../../../%E0%AE%85/%E0%AE%9F/%E0%AE%B0/%E0%AE%85%E0%AE%9F%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF.html" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

பக்க வகைகள்: இயற்பியல்

##### Views

- கட்டுரை
- உரையாடல்
- நடைமுறையிலுள்ள திருத்தம்

##### தேடு