பாலி வைனைல் குளோரைடு - தமிழ் விக்கிபீடியா (Tamil Wikipedia)

# பாலி வைனைல் குளோரைடு

### கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிபீடியாவில் இருந்து.

பாலி வைனைல் குளோரைடு
திணிவு | 1380 kg/m3
யாங்கின் விகிதம் (E) | 2900-3400 MPa
நீட்சி வலு(σt) | 50-80 MPa
அறும்பொழுது நீட்சி | 20-40%
நாட்சு சோதனை | 2-5 kJ/m2
கண்ணாடிநிலை வெப்பம் | 87 °C
உருகுநிலை | 212 °C
விக்காட் B (Vicat B)1 | 85 °C
வெப்பமாற்றுக் குணகம் (λ) | 0.16 W/மீ.K
வெப்ப நீட்சிக் குணகம் (α) | 8 10-5 /K
சூடேறு திறன் (c) | 0.9 kJ/(kg·K)
ஈரம் பற்றுமை (ASTM) | 0.04-0.4
விலை | 0.5-1.25 €/கிலோ கிராம்
1 Deformation temperature at 10 kN ஊசிமுனைச் சுமையின் பொழுது திரிபுறும் வெப்பநிலை
source: [1]

பாலிவினைல் குளோரைடு

பாலிவைனைல் குளோரைடு (இ.வ. பொலிவனைல்) என்பது, பரவலாகப் புழக்கத்திலுள்ள ஒரு பிளாஸ்ட்டிக்கு(நெகிழி) ஆகும். வருமான அடிப்படையில் நோக்கும்போது இது வேதியியல் தொழில்துறையின் (இரசாயனத் தொழில்துறை) பெறுமதி மிக்க வேதிப் பொருள்களுள் (இரசாயனப் பொருள்) ஒன்றாகும். இது சுருக்கமாக பிவிசி (PVC) என அழைக்கப்படுகின்றது. உலக அளவில் உற்பத்தி செய்யப்படுக் பிவிசியின் 50% கட்டுமானத் தொழிலிலேயே பயன்படுகின்றது. பிவிசியினால் உருவாக்கப்படும் கட்டிடப்பொருட்கள் விலை குறைந்தவை என்பதுடன் சுலபமாகப் பொருத்தப்படக்கூடியவை. அண்மைக்காலங்களில் பிவிசி, பாரம்பரியமான கட்டிடப்பொருட்களான மரம், காங்கிறீற்று, உலோகம், களிமண் போன்ற பொருட்களுக்குப் பதிலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. பல வழிகளிலும் சிறப்பானதாகத் தோற்றும் இப் பொருளால் சூழலுக்கும், மனிதர்களின் உடல் நலத்துக்கும் ஏற்படக்கூடிய தீங்குகள் பற்றிக் கேள்விகள் எழுந்துள்ளன. இதனால், சூழல் பாதுகாப்பையும், மக்கள் நலனையும் முன்னிறுத்தி இயங்கிவரும் பல நிறுவனங்கள், பிவிசியின் பயன்பாட்டுக்கு எதிராகப் பிரச்சாரம் செய்து வருகின்றன.

பொலிவைனைல் குளோரைட்டு, ஒரு கடினமான பிளாஸ்டிக்காகத், நீர்வழங்கும் அல்லது கழிவகற்றும் குழாய்கள், கிராமபோன் தட்டுக்கள், சாளரங்களுக்கான சட்டங்கள் போன்ற ஏராளமான பொருட்களைத் தயாரிப்பதற்குப் பயன்படுகின்றது. சில வேதிப்பொருட்களைச் சேர்ப்பதன் மூலம் இதனை வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய பொருளாக மாற்றமுடியும். இவ்வாறான பிவிசியைப் பயன்படுத்தித் தள முடிப்புக்கள், மழை ஆடைகள், மின் கம்பிகளுக்கான காப்பு உறைகள் போன்ற பலவிதமான பொருட்களை உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.

## [தொகு] மேற்கோள்

1. ↑ A.K. vam der Vegt & L.E. Govaert, Polymeren, van keten tot kunstof, ISBN 90-407-2388-5

"http://ta.wikipedia.org../../../%E0%AE%AA/%E0%AE%BE/%E0%AE%B2/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%BF_%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A9%E0%AF%88%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8B%E0%AE%B0%E0%AF%88%E0%AE%9F%E0%AF%81.html" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

பக்க வகைகள்: வேதிப் பொருட்கள்

##### Views

- கட்டுரை
- உரையாடல்
- நடைமுறையிலுள்ள திருத்தம்

##### தேடு

##### ஏனைய மொழிகள்

- العربية
- Български
- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Esperanto
- Français
- Italiano
- עברית
- Lietuvių
- മലയാളം
- Nederlands
- 日本語
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenčina
- Suomi
- Svenska
- Türkçe
- Українська
- 中文