ที-2 บัคอาย - วิกิพีเดีย

# ที-2 บัคอาย

### จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ที-2

ที-2 บัคอาย (T-2 Buckeye) ที-2 เป็นเครื่องบินเจ๊ตฝึก 2 ที่นั่ง ประจำเรื่อบรรทุกอากาศยาน เครื่องต้นแบบบินเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1958 สร้างขึ้นมาใช้งานในกองทัพเรือ สหรัฐประมาณ 411 เครื่อง

## [แก้] รายละเอียด ที-2 บัคอาย

- ผู้สร้าง บริษัทร๊อคเวลส์ อินเตอร์เนชั่นนัล (สหรัฐอเมริกา)
- ประเภท เจ๊ตฝึก 2 ที่นั่งเรียงกัน ประจำเรือบรรทุกอากาศยาน
- เครื่องยนต์ เทอร์โบเจ๊ต เจเนอรัล อีเล็คตริค เจ 85-ยีอี-4 ให้แรงขับเครื่องละ 1,339 กิโลกรัม ไม่มีสันดาปท้าย 2 เครื่อง
- กางปีก 11.62 เมตร
- ยาว 11.67 เมตร
- สูง 4.51 เมตร
- พื้นที่ปีก 23.69 ตารางเมตร
- น้ำหนักเปล่า 3,728 กิโลกรัม
- น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด 6,025 กิโลกรัม
- อัตราเร็วขั้นสูง 869 กิโลเมตร/ชั่วโมง ที่ระยะสูง 7,620 เมตร
- เพดานบินใช้งาน 12,800 เมตร
- พิสัยบิน 1,685 กิโลเมตร
- อาวุธ สามารถติดตั้งปืนกลอากาศ ขนาด 0.05 นิ้ว 2 กระบอก
  - ลูกระเบิดฝึกขนาด 100 ปอนด์ 2 ลูก
  - กระเประจรวด แบบแอโรว์ 6 เอ บรรจุจรวดขนาด 2.75 นิ้ว ไมท์ตี้เม้าส์ กระเประละ 7 นัด 2 กระเประ

[1]

## [แก้] อ้างอิง

1. ↑ อภิวัตน์ โควินทรานนท์,อากาศยาน1979ฉบับเครื่องบิน,เอวิเอชั่น ออบเซิร์ฟเวอร์,กรุงเทพ,2522

| ที-2 บัคอาย เป็นบทความเกี่ยวกับ ทหาร การทหาร หรืออาวุธ ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับ ที-2 บัคอาย ในภาษาอื่น อาจสามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ด้านซ้ายมือ

ดึงข้อมูลจาก "http://th.wikipedia.org../../../%E0%B8%97/%E0%B8%B5/-/%E0%B8%97%E0%B8%B5-2_%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2.html".

หมวดหมู่: บทความเกี่ยวกับ การทหารและอาวุธ ที่ยังไม่สมบูรณ์ | เครื่องบิน | อากาศยานทางการทหาร | เครื่องบินฝึก

##### Views

- บทความ
- อภิปราย
- รุ่นปัจจุบัน

##### ค้นหา

##### ภาษาอื่น

- Ελληνικά
- English
- 日本語