ซุคฮอย ซู-9 - วิกิพีเดีย

# ซุคฮอย ซู-9

### จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ซุคฮอย ซู-9 (Sukhoi Su-9) ซู-9(ฟิชพอท) ปรากฏตัวครั้งแรกในงานแสดงการบินที่ตูชิโน ในปี ค.ศ. 1956 เริ่มประจำการในกองทัพโซเวียต ในปี ค.ศ. 1959 องค์การนาโตกำหนดรหัส ซู-9 เป็น (Fishpot)

## [แก้] รายละเอียด ซุคฮอย ซู-9

[1]

- ผู้สร้าง:(โรงงานสร้างอากาศยานแห่งสหภาพโซเวียต)ปัจจุบันคือบริษัทซุคฮอย
- ประเภท:เจ๊ตขับไล่-โจมตีภาคพื้นดิน ที่นั่งเดียว
- เครื่องยนต์:เทอร์โบเจ๊ตไลยูก้า เอแอล-7 เอฟ 1 ให้แรงขับ 9,007 กิโลกรัม
- กางปีก:8.23 เมตร
- ยาว:17.37 เมตร
- สูง:4.88 เมตร
- พื้นที่ปีก: 39.48 ตารางเมตร
- น้ำหนักเปล่า: 9,072 กิโลกรัม
- น้ำหนักวิ่งขึ้นปกติ: 12,247 กิโลกรัม
- น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด:13,608 กิโลกรัม
- อัตราเร็วขั้นสูงสุด: 1.8 มัค ที่ระยะสูง 11000 เมตร และ 0.95 มัค ที่ระยะสูง 305 เมตร
- อัตราไต่ขั้นต้น: 137 เมตร/วินาที
- เพดานบินใช้งาน: 17,000 เมตร
- อาวุธ:อาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศนำวิถีด้วยเรดาร์แบบ เอเอ-3 อัลคาไล (Alkaki) 4 นัด

## [แก้] อ้างอิง

1. ↑ อภิวัตน์ โควินทรานนท์,อากาศยาน1979ฉบับเครื่องบิน,เอวิเอชั่น ออบเซิร์ฟเวอร์,กรุงเทพ,2522

| ซุคฮอย ซู-9 เป็นบทความเกี่ยวกับ ทหาร การทหาร หรืออาวุธ ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับ ซุคฮอย ซู-9 ในภาษาอื่น อาจสามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ด้านซ้ายมือ

ดึงข้อมูลจาก "http://th.wikipedia.org../../../%E0%B8%8B/%E0%B8%B8/%E0%B8%84/%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A2_%E0%B8%8B%E0%B8%B9-9.html".

หมวดหมู่: บทความเกี่ยวกับ การทหารและอาวุธ ที่ยังไม่สมบูรณ์ | เครื่องบิน | อากาศยานทางการทหาร | เครื่องบินขับไล่

##### Views

- บทความ
- อภิปราย
- รุ่นปัจจุบัน

##### ค้นหา

##### ภาษาอื่น

- English
- Deutsch
- Español
- Italiano
- 日本語
- Polski