Synchronous Counter - วิกิพีเดีย

# Synchronous Counter

### จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บทความนี้ต้องการเก็บกวาด ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขรูปแบบ เพิ่มแหล่งอ้างอิง ใส่หมวดหมู่ หรือภาษาที่ใช้
ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือในหลายส่วนด้วยกัน
คุณสามารถช่วยตรวจสอบ และแก้ไขบทความนี้ได้ด้วยการกดที่ปุ่ม แก้ไข ด้านบน
กรุณาเปลี่ยนไปใช้ป้ายข้อความอื่น เพื่อระบุสิ่งที่ต้องการตรวจสอบ หรือแก้ไข
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ วิธีแก้ไขหน้าพื้นฐาน คู่มือการเขียน และ นโยบายวิกิพีเดีย ซึ่งสามารถดูตัวอย่างบทความได้ที่ บทความคุณภาพ และเมื่อแก้ไขตามนโยบายแล้ว สามารถนำป้ายนี้ออกได้

Synchronous Counter (Parallel Counter)

วงจรพื้นฐานซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากในปํจุบันนี้ก็คือ "วงจรนับ" เนื่องจากวงจนับเป็นส่วนหนึ่งของวงจรที่มีอยู่ทั่วไปมากมาย เช่น วงจรวัดขนาดของสัญญาณ วงจรวัดคามถี่ นาฬิกาดิจิตอล และวงจรต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น วงจรนับจะมีอยู่สองแบบคือ วงจรนับแบบไม่เข้าจังหวะ (Asynchronous Counter) และ วงจรนับแบบเข้าจังหวะ (Synchronous Counter)

วงจรนับแบบเข้าจังหวะ (Synchronous Counter) การทำงานของฟลิปฟลอปทุกตัวจะเกิดขึ้นหร้อมกัน และพร้อมกับสัญญาณคล็อก ซึ่งจะทำให้เวลาหน่วงของวงจรนับคงที่ ทำให้วงจรนี้ใช้งานกับความถี่สูงได้ดี จึงเป็นที่นิยมมากกว่าวงจรนับแบบไม่เข้าจังหวะ แต่มีข้อเสียคือวงจรนับแบบเข้าจังหวะจะใช้อุปกรณ์เกตมากขึ้น

รูปด้านล่างเป็น วงจรนับเลขฐานสองแบบเข้าจังหวะ ขนาด 4 บิท โดยใช้ JK ฟลิปฟลอป ขาของคล็อกทุกตัวต่อรวมกัน และต่อเข้าสัญญาณนาฬิกา(Clk, clock)

เงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะของฟลิปฟลอป คือ JK มีค่าลอจิกเป็น 1 (Toggle state) และ Clk มีขอบขาลง ถ้ายังไม่มี Clk ขอบขาลง สถานะของ FF นั้นยังคงเดิม

FF-Q0 มีค่าลอจิกเป็น 1 (Toggle state) จะเปลี่ยนสถานะทุกครั้งที่ Clk มีขาลง

FF-Q1 มีค่าลอจิกเป็น 1 เมื่อ Q0 เป็น 1 และมี Clk ขอบขาลงเกิดขึ้น Q1 จะเปลี่ยนสถานะทันที

FF-Q2 มีค่าลอจิกเป็น 1 เมื่อ Q0 และ Q1 เป็น 1 และมี Clk ขอบขาลงเกิดขึ้น Q2 จะเปลี่ยนสถานะทันที

FF-Q3 มีค่าลอจิกเป็น 1 เมื่อ Q0, Q1และ Q2 เป็น 1 และมี Clk ขอบขาลงเกิดขึ้น Q3 จะเปลี่ยนสถานะทันที

วงจรนับเลขฐานสองแบบเข้าจังหวะ ขนาด 4 บิท โดยใช้ JK ฟลิปฟลอป

แผนภาพเวลาของวงจรนับเลขฐานสองแบบเข้าจังหวะ ขนาด 4 บิท

ตารางความจริง(truth table) วงจรนี้จะนับจาก 0000,0001,...,1111 แล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่ 0000
ดึงข้อมูลจาก "http://th.wikipedia.org../../../s/y/n/Synchronous_Counter_f19e.html".

หมวดหมู่: หน้าที่ต้องการความช่วยเหลือ | วงจรดิจิตอล

##### Views

- บทความ
- อภิปราย
- รุ่นปัจจุบัน

##### ค้นหา