# Dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau

### Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau là một trong ba dự án kinh tế lớn giai đoạn 2000-2005 của Việt Nam (hai dự án còn lại là Thủy điện Sơn La và Nhà máy lọc dầu Dung Quất). Dự án này được Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) làm chủ đầu tư. Dự án bao gồm việc xây dựng đường ống dẫn khí bằng thép dài 325 km (có 298 km đi ngầm dưới biển) đường kính ống 18 inch, dày 12,5 mm, công suất vận chuyển tối đa 2 tỷ m³ khí/năm đưa khí từ mỏ PM3 thuộc vùng chồng lấn (tiếng Anh: overlapping area) Việt Nam và Malaysia vào Khu công nghiệp Khánh An ở huyện U Minh, Cà Mau để cấp cho hai nhà máy nhiệt điện và một nhà máy sản xuất phân đạm urê. Hai nhà máy điện có công suất tổng cộng là 1500 MW và nhà máy đạm urea có công suất 800.000 tấn/năm. Tổng vốn dự kiến lên đến 1,4 tỷ USD. Dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2009 (dự án khí hoàn thành 2006, dự án điện hoàn thành 2008 và dự án đạm hoàn thành năm 2009). Dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau cùng với dự án khí Lô B - Ô Môn đưa khí từ biển Tây đến Tổ hợp các nhà máy điện ở Ô Môn (Cần Thơ) (công suất Tổ hợp Ô Môn là 2600 MW) góp phần phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long thành một trung tâm năng lượng của cả Việt Nam.

## [sửa] Phạm vi dự án

Khu Khí - Điện - Đạm tỉnh Cà Mau nằm trên khu đất thuộc các ấp 3, 6, 7 và 8 của xã Khánh An, về phía Đông Nam huyện U Minh, cách trung tâm Thành phố Cà Mau khoảng 11 km.

Phạm vi lập quy hoạch chung gồm 1.208 ha, được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp sông Cái Tàu
- Phía Nam giáp kênh Xáng Minh Hà
- Phía Đông giáp sông ông Đốc
- Phía Tây giáp trại giam K1 Cái Tàu

## [sửa] Các hạng mục công trình xây dựng

Các công trình cung cấp khí

Các công trình cung cấp khí cho cụm Khí - Điện - Đạm được gắn với nguồn khí khai thác từ các mỏ khí thuộc khu vực biển Tây Nam có trữ lượng khai thác tại mỏ khí PM-3/CAA (vùng khai thác chung Việt Nam và Malaysia) là 52,3 tỷ m³, trong đó Việt Nam hưởng 50% (26 tỷ m³); mỏ khí Cái Nước (thuộc Lô 46) khoảng 2 tỷ m³; và trong tương lai có thể bổ sung nguồn khí khai thác từ các mỏ 46/51, Lô B, 52/97.

Sản lượng khí khai thác: từ cuối năm 2004 khoảng 1,2-1,4 tỷ m³/năm; việc vận chuyển khí về Việt Nam theo đường ống dẫn khí PM-3/Cà Mau.

Nhà máy nhiệt điện chu trình hỗn hợp

Nhà máy điện công suất 720 MW (theo Báo cáo Nghiên cứu Khả thi phê duyệt năm 2001) và 750 MW x 2 nhà máy (theo Hiệu chỉnh Báo cáo Nghiên cứu khả thi phê duyệt năm 2004);

Lượng khí tiêu thụ hàng năm khoảng 900 triệu m³/năm/1 nhà máy, tương đương khoảng 3,1 triệu m³/ngày.

Nhà máy đạm

Nhà máy đạm công suất ban đầu khoảng 800.000 tấn/năm, tương đương 2.350 tấn urea/ngày.

Lượng khí tiêu thụ khoảng 500 triệu m³/năm.

Cụm công nghiệp sử dụng nguồn khí thấp áp và công nghiệp địa phương, gồm

công nghiệp khí hoá lỏng; công nghiệp hoá chất lấy khí làm nguyên liệu; công nghiệp vật liệu xây dựng và công nghiệp chế biến nông, thuỷ sản... sử dụng khí thấp áp là nguồn nhiên liệu.

Các công trình phụ trợ khác

bao gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp, thoát nước, khu xử lý nước và rác thải trong và ngoài cụm công nghiệp; hệ thống kho, cảng và bến bãi; khu điều hành và dịch vụ công cộng.

Khu đô thị mới Khánh An

phục vụ nhu cầu tái định cư và khu ở dành cho công nhân khu công nghiệp với quy mô dự kiến khoảng 10 ngàn dân.

## [sửa] Tham khảo

- Báo cáo Nghiên cứu khả thi các dự án "Đường ống dẫn khí PM3 - Cà Mau", "Dự án Nhà máy Điện Cà Mau", "Dự án Nhà máy Đạm Cà Mau" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2001.
- Động thổ Dự án (en)

Bài này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung. (Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi bài.)
Lấy từ “http://vi.wikipedia.org../../../d/%E1%BB%B1/_/D%E1%BB%B1_%C3%A1n_Kh%C3%AD_-_%C4%90i%E1%BB%87n_-_%C4%90%E1%BA%A1m_C%C3%A0_Mau_4cb3.html”

Thể loại: Stub | Tổng công ty Dầu khí Việt Nam | Cà Mau

##### Views

- Bài viết
- Thảo luận
- Phiên bản hiện hành

##### Tìm kiếm