# Công suất hiệu dụng

### Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Công suất hiệu dụng, công suất thực P, là phần công suất điện có thể biến đổi thành các dạng công suất khác (cơ, nhiệt, hay hóa). Đơn vị của công suất hiệu dụng P la watt (W).

Khi hiệu điện thế u(t) và cường độ dòng điện i(t) không đổi thì P = U · I.

Nếu u(t) và i(t) là những giá trị biến đổi thì P là giá trị trung bình của công suất tức thời p

Khi u(t), i(t) biến đổi theo đồ thị hàm sin thì , với U, I: giá trị hiệu dụng u(t), i(t); φ là pha lệch giữa u(t), i(t).

Công suất hiệu dụng P là phần thực của công suất biểu kiến S, S = P + iQ.

## [sửa] Xem thêm

- Công suất điện xoay chiều
- Công suất phản kháng

Lấy từ “http://vi.wikipedia.org../../../c/%C3%B4/n/C%C3%B4ng_su%E1%BA%A5t_hi%E1%BB%87u_d%E1%BB%A5ng.html”

Thể loại: Công suất biểu kiến

##### Views

- Bài viết
- Thảo luận
- Phiên bản hiện hành

##### Tìm kiếm