# AK-47

### Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

AK47, kiểu súng sử dụng phổ biến nhất thế giới

AK-47 là một trong những vũ khí cá nhân thông dụng của thế kỷ 20, do Mikhail Timofeevich Kalashnikov vẽ kiểu hoàn chỉnh vào năm 1947 dựa theo kiểu dáng của súng trường tiến công MP43/44 của Đức. Tên súng là viết tắt của "Avtomat Kalashnikova mẫu năm 1947" (tiếng Nga: Автомат Калашникова образца 1947 года), được Quân đội Xô viết sử dụng phổ biến vào năm 1949. Cho đến thời điểm hiện tại, AK-47 và các phiên bản của nó là thứ vũ khí ưa chuộng tại các nước nghèo và trong chiến tranh du kích bởi chi phí thấp và độ tin cậy rất cao trong điều kiện chiến đấu không tiêu chuẩn của loại súng này làm cho nó trở thành loại vũ khí cá nhân thông dụng nhất thế giới.

## [sửa] Các thông số chính

- Cỡ đạn: 7,62×39 mm
- Nguyên tắc nạp đạn tự động: trích khí phản lực
- Khóa nòng: chốt xoay
- Hộp đạn: 30 viên một băng tháo lắp được, ngoài ra còn sử dụng được trống đạn 71 hoặc 100 viên.
- Trọng lượng súng không có hộp tiếp đạn, lưỡi lê và dây đeo: 4,3 kg (AK-47), 3,14 kg (AKM)
- Trọng lượng khi lắp hộp tiếp đạn bằng sắt với 30 viên đạn: 5,117 kg (AK-47), 3,957 kg (AKM)
- Chiều dài cả báng: 869 mm
- Chiều dài nòng súng: 414 mm
- Khương tuyến: 4 rãnh, bước khương tuyến: 235 mm
- Thước ngắm nằm ở phía trước, có thể điều chỉnh được; tiếp tuyến với bộ phận nằm sau, khía rãnh ngắm hình chữ V
- Sơ tốc đầu đạn: 710 m/s
- Tốc độ bắn cao nhất: 600 phát/phút
- Tốc độ bắn trong chiến đấu: 200 phát/ phút.
- Tầm bắn hiệu quả (effective range): 300 m

Do tốc độ đạn là 710 m/s, nhanh hơn tốc độ âm thanh, cho nên khi nghe tiếng súng thì đạn đã bay tới đích rồi.

Trong thực tế thì loại súng này thường được đặt thang ngắm ở cự ly 100 m và xạ thủ tự chỉnh đường ngắm đúng lên trên hoặc xuống dưới so với mục tiêu tùy theo mục tiêu ở trong hay ngòai khoảng cách này.

## [sửa] Vũ khí thông dụng nhất thế giới

Sau nhiều lần hoàn thiện, súng này được sử dụng rộng rãi trong các cuộc chiến tranh, nó cũng chính là loại súng phổ biến nhất, được Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng miền Nam sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam từ giữa thập niên 1960. Tính năng độ tin cậy rất cao trong diều kiện chiến đấu không tiêu chuẩn của loại súng này làm cho nó trở thành loại vũ khí cá nhân thông dụng nhất thế giới.

## [sửa] Các kiểu cải tiến

Cơ chế hoạt động của AK-47.

- AKS: AK-47 báng gấp
- AKM: AK-47 cải tiến
- AKMS: AK-47 cải tiến, báng gấp.

Mặc dù thiết kế vào năm 1947 nhưng quân đội Liên Xô chính thức sử dụng AK-47 vào năm 1949, đến năm 1951 thì toàn bộ quân đội Xô viết đã sử dụng AK-47. Sau đó, kiểu cải tiến của AK-47 là AKM ra đời vào năm 1959 và được sử dụng rộng rãi vào năm 1961. Năm 1974, kiểu AK-74 ra đời với nhiều cải tiến, đặc biệt là sử dụng cỡ đạn 5,45 mm có trọng tâm lệch tâm hình học để tăng sức sát thương, thay cho cỡ đạn cũ là 7,62 mm.

## [sửa] Liên kết ngoài

- AK-47 Museum virtual tour

Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và tài liệu khác về:
AK-47
Lấy từ “http://vi.wikipedia.org../../../a/k/-/AK-47_b9b4.html”

Thể loại: Súng | Súng công kích | Vũ khí Liên Xô và Nga

##### Views

- Bài viết
- Thảo luận
- Phiên bản hiện hành

##### Tìm kiếm

##### Ngôn ngữ khác

- Afrikaans
- العربية
- Bahasa Indonesia
- Bahasa Melayu
- বাংলা
- Български
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Eesti
- English
- Español
- Esperanto
- فارسی
- Français
- Galego
- 한국어
- Hrvatski
- Íslenska
- Italiano
- עברית
- ಕನ್ನಡ
- Kurdî / كوردي
- Magyar
- Nederlands
- 日本語
- ‪Norsk (bokmål)‬
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Simple English
- Slovenčina
- Slovenščina
- Српски / Srpski
- Suomi
- Svenska
- ไทย
- Türkçe
- اردو
- 中文