# Giấy in phun

### Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Giấy in phun là loại giấy có tráng phủ lên mặt một lớp hợp chất vô cơ, chủ yếu để ngăn mực in phun loang ra trong giấy, giúp bản in có được màu sắc chính xác, trong trẻo, sắc sảo, nét và tuổi thọ lâu.

Cấu trúc các loại giấy in phun

## [sửa] Phân loại

Theo mục đích, theo kích cỡ, theo thương hiệu, xuất xứ

### [sửa] Dùng cho văn phòng

Thường có khổ A4, A3, letter, A4+, A3+

  Giấy in phun màu thông dụng
  Giấy in phun màu chất lượng như in ảnh

Một vỏ hộp giấy in phun

  Giấy in phun màu có mặt mờ
  Giấy in phun màu có mặt bóng

Giấy in phun có mặt bóng để in ảnh

  Giấy in phun màu cả 2 mặt
  Giấy in phun màu để in lên vải (Khi in, thường là phải in lật ngược)

### [sửa] Dùng cho công nghiệp

Thường có khổ cuộn với chiều rộng 61cm, 65cm, 85cm, 125cm và 153cm.

  Loại treo trong nhà
  Loại treo ngoài trời

## [sửa] Khổ giấy

  Xem thêm bài về khổ giấy

## [sửa] Các nhãn hiệu giấy in phun tại Việt Nam

  Epson
  Mitsubishi
  Takeyo
  Oji
  Maxell
  Canson

## [sửa] Xem thêm

- Giấy
- Giấy can
- Giấy dó
- Giấy điệp

## [sửa] Liên kết ngoài

- Giấy in phun Mitsubishi - đặc tính kỹ thuật nói chung
- Phân biệt mặt in và mặt không in của một tờ giấy in phun

Bài này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung. (Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi bài.)
Lấy từ “http://vi.wikipedia.org../../../g/i/%E1%BA%A5/Gi%E1%BA%A5y_in_phun.html”

Thể loại: Giấy | In ấn | In phun | Máy in phun | Stub

##### Views

- Bài viết
- Thảo luận
- Phiên bản hiện hành

##### Tìm kiếm

##### Ngôn ngữ khác

- English