Gebruiker:Johanhartman/ioonenjin - Wikipedia

# Gebruiker:Johanhartman/ioonenjin

### vanuit Wikipedia, die vrye ensiklopedie.

< Gebruiker:Johanhartman

## [wysig] Ek werk tans aan hierdie artikel en sal dit op die regte plek sit sodra dit klaar/verstaanbaar is.

'n Ioonenjin toets

'n Ioonenjin (of iooniese aandrywer) is een van vele tipes ruimtetuig aandrywers. Dit gebruik ioonstrale om 'n aandrywings krag te veroorsaak. Die presiese metode waarop ioone versnel word kan verskil van ontwerp tot ontwerp, maar alle ontwerpe maak staat op die lading-massa verhouding van ioone om hulle tot 'n baie hoë snelheid te versnel met die gebruik van 'n hoë elektriese veld. Ioonenjins kan om hierdie rede 'n baie hoë spesifieke impuls bereik, wat die hoeveelheid benodigde reaksie massa verminder maar die hoeveelheid benodigde krag vermeerder in vergelyking met chemiese vuurpyle. Ioonenjins kan tien keer beter [aandryfstof effektiwiteit]] as tradisionele vloeistof brandstof vuurpyl enjins bied, maar is bedwing tot baie lae versnellings deur die krag/gewig verhouding van beskikbare kragstelsels.

Die eerste ioonenjins, bekend as kaufman-tipe ioonenjins, was ontwikkel deur Harold R. Kaufman wat in die 1960s vir NASA gewerk het en was gebaseer op die Duoplasmatron.

## [wysig] Tipes ioonenjins

Daar is talle tipes ioonenjins huidiglik in ontwikkeling; sommige word huidiglik gebruik, wyl ander nog nie op ruimtetuie geïnstalleer was nie. Sommige van dié ioonenjins sluit in:

- Elektrostatiese ioonenjins.
- Field Emission Electric Propulsion.
- Hall-effek aandrywers.
- Helicon dubbellaag aandrywer.
- Elektrodelose plasma aandrywer.
- Pulsed inductive thruster.
- Magnetoplasmadinamiese aandrywer.

Ontsluit van "http://af.wikipedia.org../../../j/o/h/Gebruiker%7EJohanhartman_ioonenjin_e1ac.html"

##### Views

- Gebruikerblad
- Bespreking
- Huidige wysiging

##### Soek