Normalhöhennull - Alemannische Wikipedia

# Normalhöhennull

### Us der alemannische Wikipedia, der freie Dialäkt-Enzyklopedy

Normalhöhennull (NHN) isch d Bezugsfläche fir Höchi ybr m Meeresspiegel im Dytsche Haupthöhenetz 1992.

Sit dm End vu d 1990er wird in ganz Dytschland s Höchisystem auf Normalhöchi zum Nullpunkt vom Amsschderdamer Pegel umgschdellt. D Höchi in dem System wird in Meter über Normalhöhennull (m ü. NHN) agä. NHN isch igfihrt worde, do fir d Höchi ybr Normalnull s tatsächlichi Schwerifeld vu dr Erd nit brucksichtigt worde isch. Dodemit ändere sich sowohl d bisher westdytschi normal-orthometrischi Höchi (neii Berechnigsmethod) als äui d Normalhöchi vu Ostdytschland (Bezug uf ä neie Pegel). Jedoch hän aktuelli topografische Karte meischd noch Höchine ybr d alde Bezuegsfläche.

## [ändere] Definition

NHN stellt ä Quasigeoid dar. D Bezugshöchi isch an ainem Nivellementpunkt an dr Kirche Wallenhorst feschdgmacht. D Geopotentielle Kote vu dem Punkt isch 1986 im Rahme vum europäische Nivellementnetz (UELN) ermiddelt worde.

## [ändere] Höhennormal in der DDR

In dr DDR het mr Normalhöchi under dr Bezeichnig Höchi ybr Höhennormal (HN) brucht un als Datum het ab 1958 dr Kronstädter Pegel golte. Di neie NHN-Höchi isch durchschniddlich 12–15 cm höcher. D högschde Abweichige vu d Nivellementspunkt erschder Ordnig liege bi 7–16 cm.[1]

## [ändere] Lueg äui

- de: Höchi (Geodäsie)

## [ändere] Einzelnachweise

1. ↑ Vorlage:Internetquelle

## [ändere] Weblinks

- LVA NRW: DHHN 92
- BKG: Höhenreferenzsysteme

Der Artikel basiert uf ´ra freie Ibersetzung vum Artikel „Normalhöhennull“ us dr dytsche Wikipedia.

Vun "http://als.wikipedia.org../../../n/o/r/Normalh%C3%B6hennull.html"

Kategori: Geografie

##### Views

- Artikel
- Diskussion
- Itzigi Version

##### Mitarbeit

- Wikipedia-Portal
- Artikel wo fähle
- Letschti Änderige

##### Hilf

- Froge?
- Stammtisch
- Finanzielli Hilf

##### Suech

##### Anderi Sprooche

- Deutsch