# الذاكرة الحية الساكنة

### من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

## [تحرير] مقدمة:

تستخدم الذاكرة الحية RAM (ذاكرة الوصول العشوائي) من أجل قراءة أو كتابة المعلومات ،وهذه الذاكرة تحتل الجزء الأكبر من الذاكرة الرئيسية في جهاز الحاسب. ونستطيع تحقيق ذواكر RAM بواسطة تقنيتين مختلفتين الأولى هي ذواكر RAM الحركية ( دي رام )والثانية هي ذواكر RAM الساكنة S RAM .

## [تحرير] الذاكرة الحية الساكنة S RAM :

تتصل كل خلية من خلايا هذه الذاكرة (ما نحتاجه لتخزين خانة واحدة) مع خط تحكم و خطي معطيات يأخذان الحالة المنطقية (1) أو(0) بشكل متعاكس _إذا كان أحد الخطوط (1) فالأخر يأخذ قيمة (0) وبالعكس _. يبين الشكل المجاور المخطط العام لخلية ذاكرة ساكنة.

تعتبر دارات ثنائيات الاستقرار(القلابات) الدارات النموذجية المحققة لهذه البنية حيث يبين الشكل(A)خلية ذاكرة ساكنة باستخدام ترانزستور MOS

الشكل(A)

و يبين الشكل (B) خلية ذاكرة ساكنة باستخدام ترانزستورات ثنائية القطبية

الشكل (B)

ويمكن بسهولة ملاحظة الحالات المتعاكسة التي تظهر على الترانزستورات المرتبطة عكسياً مع بعضها البعض ( ترانزستوري T3 & T4 Mos في الشكل (A) والترانزستورين ثنائيي القطبية في الشكل (B) )>

## [تحرير] مميزات الذاكرة الحية الساكنة S RAM :

1- تستخدم من أجل الحصول على نتائج قصوى كاستخدامها في بناء الذاكرة المخبئية (المخفية) Cache.

2- استهلاكها للطاقة ضعيف إذ أن بطارية كهربائية صغيرة تكفي لإبقائها في حالة نشاط عدة سنوات.

3- استطاعتها صغيرة و تستخدم مثلاً في بعض البرامج كالمفكرات وجداول الأعمال الالكترونية الأكثر شيوعاً. 4- لا تحتاج إلى إنعاش إذ أنها لا تستخدم مكثفات.

5- أزمنة ولوجها أقصر من أزمنة ولوج الذواكر الحركية دي رام .

## [تحرير] مساوئ الذاكرة الحية الساكنة S RAM :

1- تعتبر هذه الذاكرة مكلفة وذات حجم أكبر مقارنةً مع الذواكر الحركية دي رام لأن بناءها يتطلب عدد من الترانزستورات قد تصل إلى (4)أو(6) ترانزستورات مقابل ترانزستور وحيد مع مكثف في الذواكر الحركية دي رام .

2- تبديد الاستطاعة في الذاكرة الساكنة S RAM أكبر منه في الذواكر الحركية دي رام وذلك بسبب وجود ثنائيات الاستقرار التي تعتبر الخلية الأساسية لعناصر الذاكرة الساكنة.

3- سعتها أصغر من سعة الذواكر الحركية دي رام .

## [تحرير] المصادر

- كتاب بنية الحاسب للدكتور حسن الأحمد.
- S_RAM

## [تحرير] مواضيع مشابهة

- أنواع ذواكر الرام للوصول العشوائي
- دي رام

تم الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org../../../%D8%A7/%D9%84/%D8%B0/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86%D8%A9.html"

تصنيف الصفحة: بنية الحاسب

##### Views

- مقالة
- نقاش
- النسخة الحالية

##### الموسوعة

- الصفحة الرئيسية
- الأحداث الجارية
- أحدث التغييرات الأساسية

##### تصفح

- المواضيع
- أبجدي
- بوابات

##### المشاركة والمساعدة

- اتصل بنا
- بوابة المجتمع
- مساعدة
- الميدان
- التبرعات

##### ابحث