# أوكتان

### من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

الخواص العامة للأوكتان
الصيغة الكيميائية | C8H18
رقم CAS | 111-65-9
رقم EC | 203-892-1
الخواص الفيزيائية
المظهر | سائل عديم اللون
نقطة الذوبان | -57 C°
نقطة الغليان | 126 C°
كثافة البخار | -
ضغط البخار | 11mm Hg عند 20 C°
الكثافة النوعية | 0.703
نقطة الوميض | 15 C° في إناء مغلق
حد الإنفجار | 0.96 - 6.5 %
نقطة الإشتعال الذاتية | 220 C°
درجة الحرارة الحرجة | 295.7 C°

الأوكتان هو أحد الألكانات الهيدروكربونية, وله الصيغة البنائية CH3(CH2)6CH3. وله كثير من المتزامرات (isomer).

أحد هذه المتزامرات هو أيزو-أوكتان أو 4,2,2-ثلاثي ميثيل البينتان, وهو مركب هام للغاية, في تقييم البنزين (الذى يستخدم في محركات الإحتراق الداخلي في السيارات) حيث أنه يمثل 100 نقطة في مقياس رقم الأوكتان, بينما الهيبتان هو نقطة الصفر. وتقييمات الأوكتان هى تقييمات تستخدم في تمثيل حدوث طرقات في المحرك أثناء استخدام البترول. وكلما قل عدد الاوكتان كلما إحترق الوقود داخل المحرك مبكرا (الأوكتان يسبب حدوث طرقات أقل من الهيبتان). ويتم تقدير هذا الرقم نسبة خلط كل من (4,2,2-ثلاثي ميثيل بينتان), و إنهيبتان). فمثلا 87-أوكتان يعنى أن البنزين سيكون له نفس نشبة طرقات المحرك التى تنشأ عن خليط من 87% أيزو-أوكتان, 13% هيبتان.

## [تحرير] شاهد أيضا

- سيتان

## [تحرير] وصلات خارجية

- شهادة بيانات أمان المواد – أوكتان
- أوكتان
- [1]

## [تحرير] المصادر

- ويكيبيديا الإنجليزية.

تم الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org../../../%D8%A3/%D9%88/%D9%83/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%86.html"

تصنيف الصفحة: ألكانات

##### Views

- مقالة
- نقاش
- النسخة الحالية

##### الموسوعة

- الصفحة الرئيسية
- الأحداث الجارية
- أحدث التغييرات الأساسية

##### تصفح

- المواضيع
- أبجدي
- بوابات

##### المشاركة والمساعدة

- اتصل بنا
- بوابة المجتمع
- مساعدة
- الميدان
- التبرعات

##### ابحث

##### لغات أخرى

- Dansk
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- Suomi
- Français
- Magyar
- 日本語
- Kurdî / كوردي
- Latviešu
- Nederlands
- Polski
- Português
- Русский
- Српски / Srpski
- Svenska
- Türkçe
- Tiếng Việt