Faru Vidíu - Uiquipedia

# Faru Vidíu

### De Uiquipedia

Vidíu
Orde | 3
Coordenaes | [1]
Allugau en: | Cabu Vidíu
Fecha d'inauguración: | branu de 1950
Altitú (sobre'l nivel de la mar) | 89 m.
Lluces | Cuatru paneles dióptricos xiratorios con forma d'aniellu montaos enriba un flotaor de mercuriu movíu por un motor lletrónicu. Dos llámpares de 1000 W emitiendo 1 destellu cada 5 segundos, alcace 25 milles. 4 prismes de aéreos desvíen la lluz pal cielu nun ángulo de 28 grados.
Sones | Bocina montada en 1951 emitiendo "V" (3 puntos y una raya en códigu morse), alcance 5 milles.
Radiu | Nun tien.

El Faru Vidíu anllúgase, nel cabu del mesmu nome, nel conceyu de Cuideiru (Asturies, España).

Construyose nuna de les zones más peligroses de la costa asturiana depués de dellos nuafraxios. La base del cabu u ta asentáu el faru ta furada pola nomada Cuova de la Iglesiona (namás puede entrase nella con baxamar).

| Vea les imáxenes de Commons sobre faros d'Asturies.

Esti artículu ye un entamu, ampliándolu, ayudarás a meyorar la Uiquipedia

Retrieved from "http://ast.wikipedia.org../../../f/a/r/Faru_Vid%C3%ADu_9ce3.html"

Categoríes: Entamos | Faros d'Asturies

##### Views

- Artículu
- Discusión
- Revisión actual

##### Buscar