Capa límite - Uiquipedia

# Capa límite

### De Uiquipedia

Nómase capa llímite a la capa de fluídu n'onde los fenómenos de viscosidá nun son en forma despreciables, fuera d'esta capa el fluídu pue considerase como ideal, despreciándose asina los efeutos de viscosidá.

Dientro de la capa limite hai dos zones perdiferenciaes, la capa limite laminar y la capa limite turbulenta; dientro de la capa limite laminar el fluidu circula de forma laminar siendo les trayectories paraleles a les llinies de corriente, pero al algamar un numeru de Reynolds asitiau ente 2000 y 10000 el fluxu pasa de laminar a turbulentu, camudando asina les propiedaes de la capa limite, dau que na capa limite laminar predomina la resistencia debio fricción y na capa limite turbulenta predomina la resistencia de presión. En función de les condiciones de vuelu del avión ye meyor utilizar una u otra dau que, por exemplu, la capa limite turbulenta ta mas enerxizada, lo cual fae qu'el desprendimientu d'esta (fenomenu qu'incrementa asgaya la resistencia) seya más tardiu al disminuir el gradiente adversu de presión.

Prandtl desarrollo la so teoría de capa limite la cual tien les siguientes condiciones pa la aplicación del modelu:

- Los efeutos de viscosidá solu presentense nuna delgada capa que rodea al sólidu - Fuera la capa limite, la corriente comportase como si nun esistiere viscosidá - L'espesor de la capa limite o ye mui pequeñu o ye despreciable frente a cualisquier dimensión del solidu - La presión dientro la capa limite ye la mesma que corresponderia a esi movimientu nun fluidu ideal - L'espesor de la capa limite estiendese teóricamente fasta l'infinitu, pero considerase comu espesor δ al valor de y pa el cual la velocidá según la dirección incidente (u) ye igual al 99% del valor de la velocidá incidente (V) que correspondiere al movimientu potencial nesi puntu. - La presión nun varia al travies de la capa limite - El valor de la velocidá ye nulu na pared y V nel borde la capa limite

Asina tamien pueden definise la capa limite incompresible y la capa limite compresible, nonde a parte de los fenomenos de viscosidá ya citaos pueden sumase los fenomenos de resistencia debios a compresibilidá.

Retrieved from "http://ast.wikipedia.org../../../c/a/p/Capa_l%C3%ADmite.html"

Categoría: Aerodinámica

##### Views

- Artículu
- Discusión
- Revisión actual

##### Buscar

##### Otres llingües

- Català
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- Italiano
- 日本語
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- Svenska