Мадуляцыя — Вікіпэдыя

# Мадуляцыя

### Зьвесткі зь Вікіпэдыі — вольнай энцыкляпэдыі.

Мадуля́цыя — працэс змены аднаго або некалькіх параметраў высокачастотнага мадулюемага вагання пад уздзеяннем адносна нізкачастотнага кіруючага мадулюючага сігнала. У выніку спектр кіруючага сігналу пераносіцца ў вобласць высокіх частот, дзе перадача электрамагнітных сігналаў пасродкам выпраменьвання больш эфектыўная. Перадаваемая інфармацыя закладзена ў кіруючым сігнале. Ролю пераносчыка інфармацыі выконвае высокачастотнаяе ваганне, званае апорным. У якасці апорнага могуць быць скарыстаныя ваганні рознай формы (прастакутныя, трохкутныя і т.д.), аднак часцей за ўсё ўжываюцца гарманічныя ваганні. У залежнасці ад таго, які з параметраў апорнага вагання змяняецца, адрозніваюць віды мадуляцыі (амплітудная, частотная, фазавая і інш.). Мадуляцыя дыскрэтным сігналам завецца лічбавай мадуляцыяй або маніпуляцыяй.

## [рэдагаваць] Віды аналагавай мадуляцыі

- Амплітудная мадуляцыя (АМ)
  - Амплітудная мадуляцыя з адной бакавой паласой (АМзАБП) (ААМ - аднапалосная АМ)
  - Балансная амплітудная мадуляцыя (БАМ) - АМ з падаўленнем апорнай
- Частотная мадуляцыя (ЧМ)
- Фазавая мадуляцыя (ФМ)
- Сігма-дэльта мадуляцыя (∑Δ)

## [рэдагаваць] Віды лічбавай мадуляцыі (маніпуляцыі)

- Амплітудная маніпуляцыя (АМн)
- Частотная маніпуляцыя (ЧМн)
  - Частотная маніпуляцыя з мінімальным зрухам
  - Гаўсаўская маніпуляцыя з мінімальным частотным зрухам
- Фазавая маніпуляцыя (ФМн)
- Квадратурная амплітудная маніпуляцыя (КАМ) — камбінацыя АМн і ФМн
- Мадуляцыя з пашырэннем спектру
- Шматканальная мадуляцыя (падзел з мультыплексаваннем каналаў)

## [рэдагаваць] Віды імпульснай мадуляцыі

- Імпульсна-кодавая мадуляцыя (ІКМ або PCM — Pulse Code Modulation)
- Широтно-імпульсная мадуляцыя (ШІМ)
- Частотна-імпульсная мадуляцыя (ЧІМ)
- Фаза-імпульсная мадуляцыя (ФІМ)

## [рэдагаваць] Асноўныя характарыстыкі

- Энергетычная эфектыўнасць (патэнцыйная памехаўстойлівасць) характарызуе дакладнасць перадаваных дадзеных пры ўздзеянні на сігнал адытыўнага белага гаўсаўскага шуму, пры ўмове, што паслядоўнасць сімвалаў адноўленая ідэальным дэмадулятарам. Вызначаецца мінімальным дачыненнем сігнал/шум, якое неабходна для перадачы дадзеных праз канал з верагоднасцю памылкі, не якая перавышае зададзеную. Энергетычная эфектыўнасць вызначае мінімальную магутнасць перадатчыка, неабходную для прымальнай працы. Характарыстыкай метаду мадуляцыі з'яўляецца крывая энергетычнай эфектыўнасці – залежнасць верагоднасці памылкі ідэальнага дэмадулятара ад дачынення сігнал/шум.
- Спектральная эфектыўнасць — дачыненне хуткасці перадачы дадзеных да неабходнай паласы прапускання радыёканала.
  - AMPS: 0,83
  - NMT: 0,46
  - GSM: 1,35
- Устойлівасць да ўздзеянняў канала перадачы характарызуе дакладнасць перадаваных дадзеных пры ўздзеянні не сігнал спецыфічных скажэнняў: заміранні з прычыны хматпромевага распаўсюджвання, абмежаванне паласы, засяроджаныя па частаце або часу перашкоды, эфект Доплера і інш.
- Патрабаванні да лінейнасці ўзмацняльнікаў. Для ўзмацнення сігналаў з некаторымі відамі мадуляцыі могуць быць скарыстаныя нелінейныя ўзмацняльнікі класа C, што дазваляе істотна знізіць энергаспажыванне перадатчыка, пры гэтым узровень пазапалоснага выпраменьвання не перавышае дапушчальныя межы. Дадзены фактар асабліва важны для сістэм рухомай сувязі.
- Складанасць рэалізацыі мадэмаў вызначаецца вылічальным рэсурсам, патрэбным для рэалізацыі алгарытму дэмадуляцыі, і патрабаваннямі да характарыстык аналагавай часткі.

У ВікіСховішчы можна знайсьці мультымэдыйныя матэрыялы па тэме:
«Мадуляцыя»
Атрымана з «http://be-x-old.wikipedia.org../../../%D0%BC/%D0%B0/%D0%B4/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%8B%D1%8F.html»

Катэгорыі: Радыё | Сувязь

##### Views

- Артыкул
- Гутаркі
- Бягучая вэрсія

##### Пошук

##### На іншых мовах

- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- فارسی
- Suomi
- Français
- עברית
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Malagasy
- Nederlands
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenčina
- Svenska
- Türkçe
- اردو
- Tiếng Việt
- 中文