Patrom:Unanennoù SI ispisial - Wikipedia

# Patrom:Unanennoù SI ispisial

### Diwar Wikipedia, an holloueziadur digor

Unanennoù deveret eus an SI dezho un anv ispisial kemmañ
Anv | Simbol | Kementad | Eztaolad hervez unanennoù all | Eztaolad hervez unanennoù SI diazez
hertz | Hz | Frekañs | s−1 | s−1
newton | N | Nerzh, Pouez | m·kg·s−2 | m·kg·s−2
joul | J | Energiezh, Gwrez | N·m | m2·kg·s−2
watt | W | Galloudezh | J/s | m2·kg·s−3
pascal | Pa | Gwask, Stegnadur | N/m2 | m−1·kg·s−2
lumen | lm | Flus gouloù | cd·sr = m2·m−2·cd | cd
lux | lx | sklaeriad | lm/m2 = m2·m−4·cd | m−2·cd
coulomb | C | Karg elektrek | s·A | s·A
volt | V | Diferañs potañsiel, Nerzh elektromotor | W/A = J/C | m2·kg·s−3·A−1
ohm | Ω | Rezistañs elektrek, Impedañs, Reaktañs | V/A | m2·kg·s−3·A−2
farad | F | Kapasitad elektrek | C/V | m−2·kg−1·s4·A2
weber | Wb | Flus magnetek | m2·kg·s−2·A−1 | m2·kg·s−2·A−1
tesla | T | Park magnetek, Induktadur magnetek | V·s·m−2 = Wb/m2 | kg·s−2·A−1
henry | H | Induktañs | V·s·A−1 = Wb/A | m2·kg·s−2·A−2
siemens | S | Konduañs elektrek | Ω−1 | m−2·kg−1 s3·A2
becquerel | Bq | Radioaktivelezh (dezintegradurioù dre unanenn amzer) | s−1 | s−1
gray | Gy | Dozenn euvret (skinadur) | J/kg | m2·s−2
sievert | Sv | Dozenn gevatal (skinadur) | J/kg | m2·s−2
katal | kat | aktivelezh katalitek | mol/s | s−1·mol
derez Celsius | °C | Temperadur termodinamikel | t°C = tK - 273,15

Adtapet diwar "http://br.wikipedia.org../../../u/n/a/Patrom%7EUnanenno%C3%B9_SI_ispisial_cbb7.html"

##### Views

- Patrom
- Kaozeadenn
- Stumm a-vremañ pe stumm red

##### Kemer perzh

- Skoazell
- Porched ar gumuniezh
- Tavarn
- Roadoù

##### Klask