# Am2501

### De Viquipèdia

Primera gamma de circuits integrats dissenyats i fabricats per AMD amb els models DC i DM, variants d'un comptador (sumador/restador) digital BCD. Actualment encara es distribueixen derivats d'aquesta família, mantenint-ne la compatibilitat.

## [edita] Fitxa tècnica del circuit integrat

Any de producció = 1970

Circuits per envoltori = 1

f(oper) Max. (Hz) = 27M

Vsup Nom.(V) tensió d'alimentació = 5.0

Package = DIP

Pins = 24

Militar = No

Tecnología = TTL

Posteriorment, AMD va produïr la gamma 9360i 93L60 i AM25LS25 que operaven a diferents freqüències i voltatges, i amb diferents encapsulaments i presentacions.

Alguns articles publicats a internet dónen informació contradictòria sobre aquest component, i en alguns casos es tracta com a processador tot i que no pertany a aquest tipus de xips. Cal dir que, al tractar-se d'un model tan antic, és realment complicat trobar-ne informació precisa

Obtingut de "http://ca.wikipedia.org../../../a/m/2/Am2501.html"

Categoria: Informàtica

##### Views

- Article
- Discussió
- Revisió actual

##### Cerca