# ASPH

### De Viquipèdia

APSH es una abreviatura d'Aspherical, utilitzada en òptica per indicar l'us d'almenys una òptica asfèrica en un objectiu. Les lents asfèriques tenen una doble curvatura diferent de la que tenen al centre. Això permet reduir el pes dels objectius i les seves dimensions. A més amb una lent asfèrica es poden corregir millor determinats errors en les imatges. També es pot incrementar la qualitat de les imatges i reduir la distorsió. Leica va ser el primer fabricant en introduir lents ASPH en les seves òptiques.

Els últims anys s'ha fet un us indiscriminat del terme APSH, i s'ha utilitzat com a denominació en molts objectius que no complien amb els requisits per a considerar-los APSH. Per a la fabricació de lents APSH s'utilitzen sistemes de centres mecanitzats i un posterior treball de correcció manual per ajustar la curvatura final de la lent, un procés llarg i molt costos.

Obtingut de "http://ca.wikipedia.org../../../a/s/p/ASPH_ccbd.html"

Categoria: Òptica

##### Views

- Article
- Discussió
- Revisió actual

##### Cerca

##### En altres llengües

- Deutsch
- Suomi
- 日本語