# Bren

### Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Du har nye beskeder (forskel fra næstsidste redigering).

Tidlig Bren fra en canadisk fabrik
Bren LMG
Beskrivelse
Type | Let maskingevær
Oprindelsesland | Storbritannien
Æra | 2. verdenskrig til moderne tid
Historie
Produktionsperiode | 1935 - 1971
Brugt af | Storbritannien, Commonwealth landene, Indonesien
Krige | 2. verdenskrig koreakrigen Suez krisen Falklandskrigen Golfkrigen
Nordirland
Mau Mau oprøret og flere
Varianter | Mk I, II, III, IV, L4
Antal produceret |
Specifikationer
Våbentype | Let maskingevær
Kaliber | .303
Løbslængde | 635 mm
Ammunition | .303 Britisk, 7.62 x 51 mm NATO
Længde | 1,156 mm
Vægt | 10,35 kg
Skudkadence | 500-520 skud i minuttet
Mundingshastighed | 743 m/s
Effektiv rækkevidde | 600 m

Britisk soldat med Bren, Holland 1944

Bren eller Bren Gun, er et let maskingevær der blev brugt af Storbritanniens militær fra 1930'erne til 1991. Geværet kendes bedst som let maskingevær for tropper fra Commonwealth landene i 2. verdenskrig, men det blev også brugt i koreakrigen og i den sidste halvdel af det 20. århundrede inklusive falklandskrigen og golfkrigen.

Navnet Bren kommer af en sammenskrivning af Brno, som er navnet på den by i Tjekkoslovakiet hvor den blev designet, og Enfield, som er byen British Royal Small Arms Factory ligger i.

Bren var en modificeret udgave af et Tjekkoslovakisk designet maskingevær, ZB vz.26, som blev testet af det britiske militær i 1930'erne. Bren havde et iøjenfaldende buet magasin, konisk flammeskjuler og et hurtigt udskifteligt løb. I 1950'erne blev maskingeværet ombygget til at bruge 7.62 x 51 mm NATO ammunition istedet for den tidligere .303 Britisk, fordi 7.62 blev indført som standard i den nye NATO alliance. Bren var udstyret med støtteben, men kunne også monteres i afutage.

Bren blev senere erstattet i en del af sine roller af L7 GPMG, en variant af FN MAG, som havde fordelen af bæltefødning istedet for magasiner. I 1980'erne blev GPMG maskingeværet suppleret af L86 LSW der erstattede Bren i rollen som let støttevåben, og våbnet var derefter kun i brug på visse køretøjer.

## [redigér] Varianter

Canadisk soldat med Bren i 1945

Navn | Beskrivelse
--- | ---
Mark 1 | I brug fra september 1937. Den originale Bren baseret på det Tjekkoslovakiske forbillede.
Mark 2 | Indført i 1941. Simplere version af Mk 1. Produceret af Monotype Group gennem et antal underfabrikker.
Mark 3 | En kortere og lettere Bren lavet af Enfield fra 1944 til krigen i østen og til luftbårne tropper.
Mark 4 | Produceret fra 1944.
L4 | Fra 1958. L4 kan nemt genkendes på deres lige magasiner. Alle L4 var ændret til at tage 7.62 NATO ammunition.
Taden gevær | En bæltefødet version der skulle erstatte Vickers maskingeværet. Selvom det var pålideligt kunne det ikke bruges da der blev skiftet til 7.62 NATO standarden.
L4A1 | Bren Mk III i 7.62 NATO med Mk I støtteben og stålløb.
L4A2 | Bren Mk III i 7.62 NATO, lettere støtteben og stålløb
L4A3 | Bren Mk II i 7.62 NATO
L4A4 | L4A2 variant med forkromet løb
L4A5 | L4A3 med forkromet løb til Royal Navy
L4A6 | L4A1 variant med forkromet løb
L4A9 | Bren med L7's sigtemidler

Hentet fra "http://da.wikipedia.org../../../b/r/e/Bren.html"

Kategori: Maskingeværer

##### Views

- Artikel
- Diskussion
- Nuværende version

##### deltagelse

- Velkommen
- Skribentforside
- Projekter
- Seneste ændringer
- Hjælp

##### organisation

- Donation
- Kontakt os

##### Søg

##### Andre sprog

- Deutsch
- English
- Español
- עברית
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Svenska
- 中文