# Afklaringsbal

### Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Du har nye beskeder (forskel fra næstsidste redigering).

Afklaringsbal eller afklaringslap er egentlig det samme som en polerebal, polereklud, men vædes kun med sprit eller fortynder (afhængigt af laktype) og olie - opløsningsevnen må ikke være for voldsom. Hvordan ballen opbygges og bruges er beskrevet nærmere i artiklen polerebal.

Ordet afklaringsbal består af to led.

1. led af afklare; jvf. klar, gennemsigtig, blank
2. led, møbelsnedkerværktøj til blankpolering af overflader - se bald og balle.

Afklaringsbalen anvendes - fortrinsvis af møbelsnedkere, -restauratorer og deslige ved blankpolering med politur (shellak og muligvis osse de førhen almindeligt anvendte kopallakker) eller celluloselak. Det er ikke noget der er i handelen, men et stykke værktøj der fremstilles og bruges af den enkelte håndværker.

| Denne artikel er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den. Du kan også give den en bedre beskrivelse.

Hentet fra "http://da.wikipedia.org../../../a/f/k/Afklaringsbal.html"

Kategorier: Artikelstump | Tømrerudtryk og snedkerudtryk

##### Views

- Artikel
- Diskussion
- Nuværende version

##### deltagelse

- Velkommen
- Skribentforside
- Projekter
- Seneste ændringer
- Hjælp

##### organisation

- Donation
- Kontakt os

##### Søg