بي كاي - ويكيبيديا

# بي كاي

### من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

سلاح PK الرشاش

بي كاي Pulemyot Kalashnikov أو كما يسمى في المنطقة العربية وبعض المناطق الأخرى بيكا هو سلاح رشاش متوسط ضمن مجموعة الأسلحة متعددة الاستخدام (GPMG) وعند استخدام المنصب (المثبت) يسمى (PKS) يجمع صفات كل من الكلاشنكوف والديكتريوف والغرينوجوف.

يتميز هذا السلاح بقدرته على اختراق معظم الآليات والدروع ماعدا الدبابات كما أنه مؤثر في الطائرات المروحية ذات العلو المنخفض ويستعمل هذا السلاح في أغلب الجيوش التي تتسلح بأسلحة شرقية كما يستخدم في الحركات الثورية والتحررية على مستوى واسع.

توجد عدد من النماذج لهذا السلاح, منها:

- PKS
- PKB
- PKMT
- PKT
- PKMB
- PKSMN

## [تحرير] مواصفات السلاح

- النوع: رشاش متعدد الأغراض.
- عيار الطلقة: 7.62 × 54 ملم.
- معدل الرماية النظري: 650 طلقة في الدقيقة.
- معدل الرماية العملي: 250 طلقة في الدقيقة.
- الطول: 1194.8 ملم.
- طول السبطانة: 665.4 ملم.
- الوزن: 8.9 كلج.
- وزن المنصب النهائي الأرضي: 7.5 كلج.
- وزن مخزن الذخيرة سعة 100 طلقة: 3.9 كلج.
- وزن مخزن الذخيرة سعة 200 طلقة: 8 كلج.
- وزن مخزن الذخيرة سعة 250 طلقة: 9.4 كلج.
- المدى الفعال: 900 إلى 1000 متر.
- المدى المجدي: 1500 متر.
- المدى الأقصى: 400 متر.
- نظام التلقيم: بالغاز.
- الخطوط الحلزونية: 4 خطوط عن اليمين.
- نوع الرمي: آلي فقط.
- السرعة الابتدائية للطلقة: 822 م/ث.
- التغذية: حزام يحتوي قابل لإعادة الاتسخدام يحتوي على 100 أو 200 أو 250 طلقة في صندوق يثبت أسفل السلاح.
- المنصب (المثبت): ثنائي غير قابل للفك, أو ثلاثي قابل للفك.
- التبريد: بالهواء.

### [تحرير] المزايا التكتيكية

- كثافة نارية عالية.
- مدى قاتل كبير.
- دقة في الاصابة عند استخدام المنصب (المثبت).

تمّ الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org../../../%D8%A8/%D9%8A/_/%D8%A8%D9%8A_%D9%83%D8%A7%D9%8A.html"

تصنيفات الصفحة: أسلحة رشاشة | أسلحة متوسطة

##### Views

- مقالة
- ناقش هذه الصفحة
- النسخة الحالية

##### الموسوعة

- الصفحة الرئيسية
- الأحداث الجارية
- أحدث التغيرات الأساسية

##### تصفح

- المواضيع
- أبجدي
- بوابات

##### المشاركة و المساعدة

- بوابة المجتمع
- مساعدة
- الميدان
- التبرعات

##### بحث

##### لغات أخرى

- English
- Suomi
- Français
- עברית
- Polski
- Svenska