# EPROM

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

EPROM (от английски: Erasable Programmable Read-only Memory) е електрически препрограмируема компютърна памет с електрически запис и оптично изтриване. Тя се разпознава лесно по прозрачното прозорче от горната страна, през което се вижда силициевият чип и което позволява достъпа на ултравиолетова светлина, използвана при изтриване.

EPROM позволяват до няколко десетки хиляди цикъла запис-изтриване. Произвеждат се от голям брой фирми и са унифицирани в серията 27. Записът на информация се извършва като към дрейна и адресния гейт се прилага програмиращото напрежение при заземан сорс. През канала на транзистора протича ток, като част от електроните придобиват достатъчна енергия да преминат през окисния слой и се захващат в плаващия гейт. Така захванатият заряд модулира проводимостта на канала след премахване на програмиращото напрежение. Изтриването на информацията се извършва чрез осветяване на структурта с ултравиолетова светлина. При това действие протича фото-ток от плаващия гейт към подложката и се разсейва захранващият заряд.

Съществуват и еднократно програмируеми памети (MOS, CMOS) които са от типа EPROM, но върху които отсъства кварцово прозорче. Веднъж записана информацията не може да бъде изтрита от потребителя. Тези памети се произвеждат в серията 23.

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../e/p/r/EPROM_a272.html“.

Категории: Памети

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене

##### На други езици

- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Italiano
- עברית
- Nederlands
- 日本語
- Polski
- Português
- 中文