# Calor específica

### De Viquipèdia

La calor específica o capacitat calorífica específica, c, és la quantitat d'energia en forma de calor, que ha de rebre una substància per elevar un grau Kelvin (l'equivalent a un grau centígrad), la temperatura d'un certa massa (a vegades es mesura per un cert volum). Es sol mesurar en les unitats del SI; J/(kg*K) (Joule per Quilogram Kelvin).

En general la quantitat de calor Q necessària per elevar la temperatura d'un sistema es pot expressar com:

  Q = m cΔT

La calor específica d'una determinada substància es pot determinar escalfant el cos fins a una certa temperatura i, després posant-lo en contacte amb una certa massa d'una substància de calor específica coneguda, de manera que arribin a una temperatura d'equilibri. Si el conjunt està aïllat de l'entorn, l calor cedida pel cos ha de ser igual a l'absorbida per la substància de calor específica coneguda. És a dir:

  Qc e d i t = Qa b s o r b i t
  mc o scc o s(Tf - Ti c o s) = mr e f e r e n c i acr e f e r e n c i a(Tf - Ti r e f e r e n c i a)

on l'única incògnita que tenim és cc o s, precisament el que volem determinar.

Aquest procediment s'anomena calorimetria.

Calor específica d'algunes substàncies
Substància | c (J/kg·K)
--- | ---
aigua | 4.180
alcohol etílic | 2.400
alumini | 900
coure | 386
or | 126
plom | 128
vidre | 840

## [edita] Articles relacionats

- Capacitat tèrmica
- Calor específica molar
- Calor específica volumètrica
- Calorimetria

Obtingut de "http://ca.wikipedia.org../../../c/a/l/Calor_espec%C3%ADfica.html"

Categories: Propietats químiques | Magnituds físiques | Termodinàmica

##### Views

- Article
- Discussió
- Revisió actual

##### Cerca

##### En altres llengües

- Asturianu
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Euskara
- Suomi
- Français
- עברית
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Македонски
- Nederlands
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Русский
- Srpskohrvatski / Српскохрватски
- Slovenčina
- Slovenščina
- Српски / Srpski
- O'zbek
- Tiếng Việt
- 中文