# Amplitud

### De Viquipèdia

En acústica, l'amplitud és la quantitat de pressió sonora que exercix la vibració en el medi elàstic (aire). Així, l'amplitud determinarà la quantitat d'energia (potència acústica) que conté un senyal acústic.

No deu confondrés amplitud amb volum o potència acústica, malgrat que és cert que com més fort se sent un so, major amplitud té, perquè s'exercix una pressió major sobre el medi.

En definitiva, l'amplitud d'una ona és el valor màxim, tant de positiu com a negatiu, que pot arribar a adquirir l'ona sinusoide.

- El valor màxim positiu que pren l'amplitud d'una ones sinusoïdal rep el nom de "pic o cresta".
- El valor màxim negatiu, "ventre o vall".
- El punt on el valor de l'ona s'anul·la al passar del valor positiu al negatiu, o viceversa, es coneix com “node”, “zero” o “punt d'equilibri”.

En so, normalment, l'amplitud ve definida en decibels SPL (d BS P L):

- Els decibels representen la relació entre dos senyals i es basa en un logaritme de base 10 del quocient entre dos nombres.
- Les sigles SLP fan referència a la pressió sonora (Sound Pressure Level).

Les ones van debilitant-se en la seua amplitud amb forme van allunyant-se del seu punt d'orige. Malgrat que l'amplitud de les ones decreix, la seua longitud d'ona i la seua freqüència romanen invariables.

Obtingut de "http://ca.wikipedia.org../../../a/m/p/Amplitud.html"

Categoria: Mecànica ondulatòria

##### Views

- Article
- Discussió
- Revisió actual

##### Cerca

##### En altres llengües

- Български
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- עברית
- Bahasa Indonesia
- Ido
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Norsk (nynorsk)
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Русский
- Simple English
- Slovenščina
- Svenska