# 230 volt stik

### Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

to-benet stik
tre-benet britisk stik med jordforbindelse. Bemærk de firkantede ben

230 volt stikket, tidligere 220 volt, bruges til at trække støm fra en stikkontakt i væggen eller en stikdåse i en forlængerledning til et apparat.

Stikket skal overholde en række krav og normer i henhold til EU-regler om blandt andet sikkerhed.

I Danmark er stikkene oftest forsynet med to runde ben (til nul-ledningen og fase-ledningen), og somme tider er et tredje ben med halvmåneprofil monteret under de andre midt for linjen mellem nul-benet og fase-benet. Dette ben er til jordforbindelse.

Stik kan være anderledes opbygget i andre lande, både som næsten identiske og som meget anderledes modeller.

Hentet fra "http://da.wikipedia.org../../../2/3/0/230_volt_stik.html"

Kategorier: Elektricitet

##### Views

- Artikel
- Diskussion
- Nuværende version

##### Søg

##### Andre sprog

- Deutsch
- Français
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Português
- Tiếng Việt