# Afklaringsbal

### Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Afklaringsbal eller afklaringslap er egentlig det samme som en polerebal, polereklud, men vædes kun med sprit eller fortynder (afhængigt af laktype) og olie - opløsningsevnen må ikke være for voldsom. Hvordan ballen opbygges og bruges er beskrevet nærmere i artiklen polerebal.

Ordet afklaringsbal består af to led.

1. led af afklare; jvf. klar, gennemsigtig, blank
2. led, møbelsnedkerværktøj til blankpolering af overflader - se bald og balle.

Afklaringsbalen anvendes - fortrinsvis af møbelsnedkere, -restauratorer og deslige ved blankpolering med politur (shellak og muligvis osse de førhen almindeligt anvendte kopallakker) eller celluloselak. Det er ikke noget der er i handelen, men et stykke værktøj der fremstilles og bruges af den enkelte håndværker.

| Denne artikel er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den. Du kan også give den en bedre beskrivelse.

Hentet fra "http://da.wikipedia.org../../../a/f/k/Afklaringsbal.html"

Kategorier: Artikelstump | Tømrerudtryk og snedkerudtryk

##### Views

- Artikel
- Diskussion
- Nuværende version

##### Søg