# Couriere

### El Vikipedio

Courier -

1. nomo de familioj de modemoj far firmao U.S. Robotics. La aparatoj estis destinitaj por personaj komputiloj. Pli simpla varianto de modemoj Courier havis nomon Sportster.
2. Nomo de unua modemo por PK far firmao U.S. Robotics.

## [redaktu] Courier

Modemo prezentita en 1985 j. Ĉe ĉeftabulo de la aparato estis muntitaj: procesoro far firmao Intel i80286 sen garda funkcio, sed kun enmuntitaj kontroliloj de memoro kaj de flankaparatoj; procesoro far firmao Texas Instruments TMS 25, kiu rolis signalan procesoron kaj realigis protokolojn aparate. La modemo kostis proksimume 1000$.

## [redaktu] Couriero HST

La modemon ekfabrikis en 1986 j. En la aparato kompare kun Couriero aperis firmaa protokolo HST, kiu permesis konekton ĉe malbonaj linioj. Ĝia rapidsco estis 9600 bds. En postaj generacioj de la modemoj estis aldonitaj pli moderna protokolo HST, subteno de internacie norma protokolo V.32 kaj ankoraŭ unu procesoro TMS. Rapideco de lastaj modeloj atingis 16800 bds.

## [redaktu] Courier Dual Standard

En 1988 j aperis nova modemo Courier Dual Standard, kiu subtenis protokolojn HST, V.32 kaj Courier V.32. Per pli simpla varianto de la modemo estis lanĉita familio de modemoj Sportster.

## [redaktu] Courier V.32bis

En 1990 j estis prezentita Courier V.32bis, kiu subtenis protokolon V.32bis. La modemo kostis 400-500$.

## [redaktu] Courier V.Everything

La modemo estis lanĉita en 1995 j kaj atingis rapidecon 33,6 Kbds.

Elŝutita el "http://eo.wikipedia.org../../../c/o/u/Couriere.html"

Kategorio: Firmaoj

##### Views

- Artikolo
- Diskuto
- Aktuala versio

##### Serĉu