# Boeing YAL-1

### El Vikipedio

Airborne Laser (ABL)

La Boeing YAL-1 estas fluganta lasera armila sistemo por defendo kontraŭ malamikaj raketoj. Kiel bazo de servas modifita Boeing 747-400F, en kies interno enkonstruita aparato povas produkti grandenergian laseran faskon kaj povas trafi flugantan celon.

## [redaktu] Teknikaj datenoj

Boeing YAL-1
Grando | Datenoj
--- | ---
Longo | 69,7 m
Enverguro | 64,4 m
Alto | 19,4 m
Envergura surfaco | 541 m²
Malplena maso | 192,3 t
Maksimuma starta maso | 363 t
Plej granda rapido | maĥo 0,83 ĉ. 960 km/h
Maksimuma flugalto | 13.700 m
Ebla flugdistanco (sen postplenigo) | ĉ. 14.000 km
Pelado | kvar General Electric CF6-80C2 kun je 274 kN ŝovforto
Skipo | ses (piloto, kunpiloto, kvar servistoj)

Laŭ la planoj, la aviadilo povas eligi radiojn kun ondolongo de 1,3-3,8 mikronoj, kun povumo de 20 megavattoj, je maks. 250 km. Tiu povumo sufiĉas eksplodigi raketojn post 5-8-sekunda radiado. La energion donas gaso da 106 tunoj.

La direktadon de la laser-radioj helpas 341 hidraŭlikaj pivotoj, kiuj ebligas eĉ 1000-fojan direktadon en unu sekundo.

Elŝutita el "http://eo.wikipedia.org../../../b/o/e/Boeing_YAL-1_cb5e.html"

Kategorio: Aviadiloj

##### Views

- Artikolo
- Diskuto
- Aktuala versio

##### Serĉu

##### Aliaj lingvoj

- Deutsch
- English
- Français
- Italiano
- 日本語
- Slovenščina