Elektromeeter - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# Elektromeeter

###

Elektromeeter on seade elektrivälja avastamiseks ja mõõtmiseks. Elektromeeter koosneb metallvardast ja osutist, mis võib ümber horisontaaltelje pöörduda. Varras koos osutiga on kinnitatud orgaanilisest klaasist muhvi abil silindrilise metallkesta ümber. Kest on mõlemalt poolt suletud klaaskaanega.

Kui anda näiteks eboniitpulgale elektrilaeng, hõõrudes seda karusnaha või paberiga, ning puudutada sellega elektromeetri varrast siis osuti kaldub kõrvale, kuna elektrilaengud lähevad eboniitpulgalt üle vardale ja osutile ning varda ja osuti ühenimelised laengud tõukuvad.

Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../e/l/e/Elektromeeter.html"

Kategooriad: Füüsika | Mõõteriistad

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi