Boeing 707 - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# Boeing 707

###

Boeing 707 on neljamootoriline reaktiivreisilennuk, mille Boeing töötas välja 1950. aastate algul. Kuigi tegemist ei ole esimese kommertslendudeks kasutatud reaktiivreisilennukiga (see au kuulub De Havilland Cometile), oli see esimene äriliselt edukas reaktiivreisilennuk, mis paljude jaoks juhatas sisse reaktiivlennukite ajastu.

Algselt ehitati see lennuk USA relvajõududele õhutankerina tähisega C-135. Boeing 707 kere on viimase omast 6 tolli võrra laiem.

Boeing 707 Heathrow lenneväljal.

Algselt oli Boeing 707-l neli turboreaktiivmootorit, kuid hilisemates modifikatsioonides asendati need nelja turboventilaatormootoriga, mis olid vaiksemad, võimsamad ja kütusesäästlikumad.

Boeing 707 oli USA esimene tootmisse läinud reaktiivreisilennuk. Ta sooritas esmalennu 15. juulil 1954. Lennukit toodeti pidevalt 1950. aastate keskpaigast 1977. aastani. Sõjaväele mõeldud eriversioonide tootmine lõppes alles 1991. aasta mais.

Kuigi USA suuremad lennukompaniid teda enam ei kasuta, on ta veel kasutusel väiksemates kompaniides väljaspool USA-d, tšarterlendude jaoks ning transpordilennukitena.

Esimesed kaks USA presidendi erilennukit olid Boeing 707 baasil eritellimusel ehitatud lennukid.

## [redigeeri] Välislink

Artikliga seotud multimeediafaile Wikimedia Commonsis:
Boeing 707

- http://www.globalaircraft.org/planes/b707.pl (fotod)

Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../b/o/e/Boeing_707.html"

Kategooriad: Lennukid

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi

##### Teised keeled

- Bahasa Indonesia
- Bahasa Melayu
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- فارسی
- Français
- Gaeilge
- 한국어
- Italiano
- עברית
- Nederlands
- 日本語
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Русский
- Српски / Srpski
- Suomi
- Svenska
- 中文