اوستنیت - ویکی‌پدیا

# اوستنیت

### از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

به محلول جامد از نوع بین نشینی کربن در آهن گاما (آهن مکعبی وجوه مرکزپر) اوستنیت گفته می‌شود.

حداکثر حلالیت کربن در آهن گاما، ۲ درصد در دمای ۱۱۴۷ درجه سانتیگراد است. اوستنیت در دمای محیط پایدار نیست.

این نوشتار دربارهٔ مهندسی مواد ناقص است. با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید.

برگرفته از «http://fa.wikipedia.org../../../%D8%A7/%D9%88/%D8%B3/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%AA.html»

رده‌های صفحه: مقاله‌های ناقص مهندسی مواد | متالورژی

##### Views

- مقاله
- بحث
- نسخهٔ فعلی

##### جستجو

##### زبان‌های دیگر

- Deutsch
- English
- Français
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- Slovenčina
- Slovenščina
- Svenska