# Amiga 500

### Wikipedia

Amiga 500 ulkoisella lisälevykeasemalla varustettuna

Amiga 500 (A500) oli Commodoren 16-bittinen kotitietokone, joka oli pikemmin kuluttajamalli kuin ammattilaiskäyttöön suunnattu Amiga 2000. Koneet julkaistiin vuonna 1987 ja A500 kilpailikin Atarin 520ST:n kanssa markkinoiden johtopaikasta.

A500 oli huonommin laajennettavissa A2000:een verrattuna, johtuen Commodore 64C/128-mallisesta suunnittelusta. Muisti oli laajennettavissa sisäisesti megatavuun (A501) ja ulkoisesti jopa yhdeksään.

## [muokkaa] Tekniset tiedot

- Suoritin: Motorola 68000 7,09379 MHz (NTSC) / 7,15909 (PAL)
- Muistia: 512 kilotavua Chip
- Kickstart 1.2 / 1.3 (siirrettiin erillisille piirille)
- Piirit (OCS / ECS):
  - Paula (äänet)
    - Pääasiallisesti Amigan äänipiiri
    - Neljä toisistaan riippumatonta 8-bittistä PCM-äänikanavaa
    - Kullakin kanavalla 6-bittinen äänenvoimakkuuden säätö ja näytteenottotaajuus 20 Hz:stä 29 kHz:iin
    - Paula-piiri käsittelee myös keskeytykset ja monia I/O-toimintoja, kuten levykeasemat ja sarjaportin
  - Denise (grafiikka)
  - Agnus (animaatio)
    - Blitteri
    - Copper
    - DMA
  - Gary (väylä)
  - CIA
- Käyttöjärjestelmä: Workbench 1.2 (1987) / 1.3 (1988—)

### [muokkaa] Lisälaitteet

- Peliohjaimet
  - Suosituimpia esim. TAC-2
- A501-lisämuisti (sisäinen)
- A520-TV-modulaattori
- A590-kiintolevy (XT / SCSI)
- Action Replay
- Sampleri (Joystick-porttiin)
- MIDI-liitännät
- Ulkoinen lisämuisti
- Ulkoinen lisälevykeasema

## [muokkaa] Aiheesta muualla

- http://www.ntrautanen.fi/computers/commodore/a500.htm

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../a/m/i/Amiga_500.html

Luokat: Commodore | Tietokoneet | 1987

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Hrvatski
- Íslenska
- Italiano
- Norsk (nynorsk)
- Polski
- Русский