# Barrett M82

### Wikipedia

M82A1 (varhainen malli)
M82A1 (nykymalli)
M82A1 huoltopurettuna

Barrett M82 on yhdysvaltalaisen Barrett Firearms Companyn vuodesta 1982 valmistama .50 BMG (12.7 x 99 mm) kaliiperinen lyhyellä piippurekyyliperiaatteella toimiva, lipassyöttöinen, ilmajäähdytteinen itselataava tarkkuuskivääri.

Kivääriä valmistettiin alkujaan siviilikäyttöön, mutta 1990-luvulta lähtien sitä on myyty pääasiallisesti eri maiden puolustusvoimille, suurin yksittäinen asiakas on Yhdysvaltain armeija. Kiväärejä on myyty yli 40 maahan mm. Suomen puolustusvoimille, jossa sen nimike on 12.7 tarkkuuskivääri 2000 Barrett (12.7 TKIV 2000).

Vaikkakin kivääriä voi käyttää myös henkilömaaleja vastaan, sen tärkein käyttö on materiaalin, esimerkiksi ajoneuvojen tai ase- ja johtamisjärjestelmien tuhoaminen.

M82:ta valmistetaan M82A1 ja A3 versiona, jonkin aikaa tuotannossa oli myös bullpup-mallinen M82A2.

## [muokkaa] Tekniset tiedot

- Toimintatapa: Itselataava kertatuli
- Kaliiperi: .50 BMG (12.7 x 99 mm)
- Pituus: 1 448 mm
- Piipun pituus: 737 mm
- Paino: 13,6 kg ilman lipasta, ladattu lipas 2,8 kg
- Lipaskapasiteetti: 10 patruunaa

## [muokkaa] Aiheesta muualla

- Barrett Rifles - kotisivu
- Barrett M82 Review
- Barrett "Light Fifty" M82A1 M82A2 M82A3
- Puolustusvoimat kalustoesittely: 12.7 TKIV 2000

| Tämä aseisiin liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../b/a/r/Barrett_M82_4c60.html

Luokat: Asetyngät | Tarkkuuskiväärit

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- Deutsch
- English
- עברית
- 日本語
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Svenska