# Ariane 1

### Wikipedia

Ariane 1 oli Ariane-rakettiperheen ensimmäinen kantoraketti.

## [muokkaa] Raketti

Ariane 1:n 1. laukaisu 24.12.1979. Guyanan avaruuskeskus, Kourou, Ranskan Guayana

Ariane 1 painoi 210 000 kg tankattuna ja kykeni laukaisemaan geostationaariselle radalle yhden tai kaksi satelliittia, joiden yhteismassa on 1850 kg.

Ariane 1 oli kolmivaiheraketti:

- Ensimmäisen vaiheen muodosti neljä Viking-rakettimoottoria (nesteajoaine), jotka rakensi ranskalainen yritys Société Européenne de Propulsion (SEP).
- Toisen vaiheen muodosti yksi Viking-moottori.
- Kolmas vaihe koostui yhdestä rakettimoottorista, jonka polttoaine oli netevetyä ja hapeti nestehappea. Sen työntövoima oli 70000 Newtonia.

Ariane 1, Ariane 2, Ariane 3 ja Ariane 4 perustuivat kaikki tähän rakettiin. Vasta Ariane 5 oli täysin erilainen kantoraketti. Raketin nostokyvyn kasvu tapahtui siis samaan tapaan kuin esim. amerikkalaisen Delta II-kantoraketin kohdalla.

## [muokkaa] Historia

Ensimmäinen Ariane 1 laukaistiin 24. joulukuuta 1979 Guyanan avaruuskeskuksesta. Se onnistui, mutta toinen laukaisu päätyi raketin räjähdykseen. Kolmas ja neljäs koelaukaisu onnistuivat.

Viides laukaisu oli ensimmäinen kaupallinen laukaisu - raketti meni epäkuntoon seitsemän minuuttia lähdön jälkeen. Seuraavat kuusi laukaisua onnistuivat.

2. heinäkuuta 1985 Ariane 1:n laukaisu (V14; V=vol, lento ranskaksi) toimitti ESAn Giotto-luotaimen avaruuteen.

22. helmikuuta 1986 Ariane 1:n viimeinen (11:sta) laukaisu kuljetti avaruuteen ensimmäisen CNESin SPOT-kaukokartoitussatelliitin.

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../a/r/i/Ariane_1.html

Luokka: Kantoraketit

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Italiano
- Svenska