# Admiral Kuznetsov

### Wikipedia

Omistaja |
--- | ---
Suunnittelija: | Nevskoye Planning and Design Bureau
Telakka: | Nikolayev South
Tilattu: | 3. maaliskuuta, 1981
Kölinlasku: | 22. helmikuuta , 1983
Vesillelasku: | 5. joulukuuta, 1985
Luovutettu: | 21. tammikuuta, 1991 Täydessä palveluksessa vuodesta 1995
Tila: | Palveluksessa
Yleistiedot
Uppouma: | 43 000 BRT Kevyt kuorma 53 000-55 000 BRT normaali kuorma 66 600-67 500 BRT Täysi kuorma
Pituus: | Suurin: 300 m Vesirajassa: 270 m
Leveys: | Suurin: 73 m 38 m Vesirajassa
Syväys: | 11 m
Voimanlähde | Höyryturbiinit, 8 kattilaa 4 akselia (shaft?) Teho 149 MW 2× 37MW turbiinit
9× 1500 kW turbogeneraattorit
6× 1500 kW dieselgeneraattori

Propulsio: | 4 potkuria
Nopeus: 32 solmua
Toimintasäde: | 45 vuorokautta 7100 km täydellä nopeudella
Miehistö: | 1960 merimiehistö 626 lennosto 40 Upseeria 3857 Hyttiä

Aseistus: |
Tykit | 8 × | AK-630 ilmatorjuntatykkejä
8 × | CADS-1 lähitorjunta-aseita (2 × 30 mm gatling AA ja 16 3K87 Kortik SAM)
| Kashtan CIWS gun and missile system (256 missiles, 48,000 rounds; range: 0.5 to 1.5 km)
Missiles | 12× | P-700 Granit SSM
18× | 8-cell 3K95 Kinzhal SAM VLS (192 vertical launch missiles; 1 missile per 3 seconds)
Sukellusvenetorjunta-aseistus (ASW) | 2 × | RBU-12000 UDAV-1 ASW-rakettien laukaisualustaa (60 rakettia)

Lentokoneet: |
Lentokoneita |
12× | Su-33
5× | Su-25UTG/UBP
Helikoptereita | 4× | Kamov Ka-27LD32
18× | Kamov Ka-27PLO
2× | Kamov Ka-27S

Admiral Flota Sovetskogo Soyuza Kuznetsov (alun perin Tbilisi) on Venäjän laivaston lentotukialus, ja laivaston nykyinen lippulaiva. Aluksen tilasi punalaivasto, mutta alus ei ehtinyt käyttöön ennen Neuvostoliiton purkautumista. Toinen samanlainen alus oli rakenteilla, mutta se ei koskaan päätynyt Venjälle, vaan alusta rakentanut ukrainalaistelakka myi aluksen loppujen lopuksi Kiinan kansantasavaltaan.

Kuznetsov on nimetty punalaivaston amiraali Nikolai Gerasimovich Kuznetsovin mukaan.

## [muokkaa] Alusluokan suunnittelu

### [muokkaa] Tehtävistä

Kuznetsov'in suunnittelun aikana sen tehtäväprofiilin oli määrä olla varsin erilainen kuin esimerkiksi Yhdysvaltain tai Ranskan laivaston tukialuksilla. Venäläisen luokttelun mukaan Kuzentsov on tyazholiy avianesushchiy kreyser -"raskas lentokoneita kantava risteilijä”, ja aseistuksessa. Aluksen tehtävänä on mm. tukea ja suojata muita pinta-aluksia ja strategisia ohjussukellusveneitä.

Kuzenovin lentokonevarustus koostuu ilmaherruushävittäjistä. Katapultin puutteesta johtuen alukselta ei kuitenkaan voi läöhteä kovin raskailla pommikuormilla. Lisäksi aluksella on helikoptereita, joita käytetään pinta-alusten ja sukellusveneiden torjuntaan.

### [muokkaa] Runko ja lentokansi

Perusratkaisut pohjautuva aiempaan punalaivaston lentotukialus Admiral Gorshkoviin (laskettiin vesille 1982), mutta on kooltaan suurempi Lentokannen pinta-ala on 14 700 m², ja lentokoneiden lähdössä käyttämän hyppyrin kulma on 12°. Lentokonehissejä on kaksi.

### [muokkaa] Lentolaivue

Aluksella on normaalisti 12 Suhoi Suhoi Su-33-hävittäjää ja viisi Suhoi Su-25-rynnäkkökonetta, ja 4 Kamov Ka-27 ja 18 Kamov Ka-27 sekä kaksi Kamov Ka-27-helikopteria tai Ka-29ja kaksi Ka-27PS-kopteria. Vaihtoehtoisesti kopterilentue voidaan jättää pois, jolloin alukselle sopii 26 taittuvasiipistä lentokonetta.

### [muokkaa] Aseistus

Toisin kuin useimmilla muilla lentotukialuksilla, jota tarvitsevat tuekseen tukilaivueen, Kuzenovilla on varsin vahva omasuoja-aseistus. Aluksella on SS-N-19-ohjuksia merimaaleja vastaan. Ohjuslavetteja on kaiken kaikkiaan 12. Klinok-ilmatorjuntaohjuksia varten aluksella on 24 lavettia, ja ohjuksia sopii mukaan 192 kpl. Vahva omasuoja on tarpeen, koska katapultin puutteen johdosta lentokoneet eivät voi lähteä täysillä asekuormilla.

Kashtan IT-tykki- ja ohjusjärjestelmä mahdollistaa puolustautumisen ohjuksia (ml. tutkantorjuntaohjukset) vastaan. 8 erillistä järjestelmää sisältävät raketinheittimet, 30mm kaksoistykit ja optisen/tutkaohjauksen. Ohjusten kantama vaihtelee 1,5:stä 8 kilometriin asti. Tykit voivat ampuia 10 000 laukausta minuutissa, kantama 0,5-1,5km. Lisäksi aluksella on kuusi AK630 30mm. it-tykkiä.

Edelleen aluksella on Udav-1-sukellusveneentorjunta-aseistus, sisältäen 60 sukellusveneentorjuntarakettia.

Su-27K (Su-33) on board Kuznetsov

### [muokkaa] Suorituskyky

Ensimmäisissä länsimaisissa analyyseissä oletettiin, että Kuznetsovissa voi olla kaasuturbiinien lisäksi ydinraktorit voimanlähteenä. Tämän kaltainen ratkaisu oli mm. Kirov-luokan taisteluristeilijöissä, ja SSV-33-komentoaluksessa. Kuznetsov on kuitenkin perinteinen kaasuturbiinein varustettu alus, ja sellaisena sen toimintasäde jää suurimmalla nopeudella 6 100 kilometriin. Rauhallisemmalla nopeudella toimintasäde on noin 13 700 km.

## [muokkaa] Historia ja nykytila

### [muokkaa] Admiral Kuznetsov

Kuznetsovja hävittäjä USS Deyo Välimerellä 1991

]]

Admiral Flota Sovetskogo Soyuza Kuznetsov, rakennettiin Ukrainassa, Nikolayev South-telakalla Nikolayevissä ja se laskettiin vesille 1985. Täyteen palveluskäyttöön alus otettiin 1995. Alusta alettiin rakentaa 1982. Eri vaiheissa aluksestsa käytettiin nimiä Riga, Leonid Brezhnev, Tbilisi, ja lopultaa 4. lokakuuta 1990 Kuznetsov, sai nykyisen nimensä. Joulukuussa 1991 alus purjhehti Mustalta mereltä asemapaikalleen Pohjoisen laivaston tukikohtaan.

Kuznetsov on käytössä arvioiden mukaan vuoteen 2030 asti.

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../a/d/m/Admiral_Kuznetsov_dde6.html

Luokat: Lentotukialukset | Venäjän laivasto

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Français
- 日本語
- Polski
- Русский